문서번호	녹색에너지과-24192
결재일자	2014.12.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	에너지정책팀장	녹색에너지과장
민화영	박숙희	12/08 권민

종교계 시범 에너지진단 실시계획

2014.12.8

기후환경본부

(녹색에너지과)

종교계 시범 에너지진단 실시계획

서울시와 종교계(기독교, 불교)간 에너지절약 업무협약 체결에 따라 종교시설에 대하여 시범 에너지진단을 실시 여러 종교시설에 전파하여 에너지절약 효율개선에 참여시키고자 함

Ⅰ		추진근거

□ 에너지이용합리화법 제32조(에너지진단 등)

□ 서울특별시에너지조례 제12조의2제3항

□ 2012 원전하나줄이기 종합대책(시장방침 ‘12.4.26)

□ 종교계간 에너지절약 및 신재생에너지확산 업무협약 체결

○ ‘14.3.27 : 서울시-대한예수교장로회(합동총회)(시장)

○ ‘14.3.30 : 서울시-대한불교조계종(시장)

○ ‘14.4.01 : 서울시-대한불교태고종(시장)

Ⅱ		추진방향 및 목적

□ 추진방향

○ 종교계(기독교,불교)시설 시범 에너지진단(진단 및 시설개선) 추진

○ 시범실시 결과 개선방안 타 종교시설에 전파하여 에너지절약 추진도모

□ 추진목적

○ 종교시설의 현실 가능한 에너지 감축요소 발굴 및 일부 소규모 시설개선으로 각 유형별 에너지절약 실천법, 효율 개선법을 찾아 에너지절감에 대한 신뢰성을 종교시설에 전파

Ⅲ		세부추진계획

	< 추 진 개 요 >
추진대상 : 총 5개소(기독교1, 불교4) 진단기관 : 에너지진단 전문기관(산업통상자원부 등록기관) 소요예산 : 17,540천원(개소당 평균 3,508천원) - 종교계 건물(5개소) : 진단 및 시설개선 병행 추진방법 : 용역(수의계약)

□ 기    간 : 2014. 12.8~2015.1.8(약 1개월)

□ 시범대상 : 종교시설 5곳

연번	구분	건물명	소재지	면 적
1	조계종1	불광사(전각 3개)	송파구 석촌동 160-1	불광사 9,665㎡/11층 (지하5, 지상6)
2		연화사(전각 5개)	동대문구 회기동 109-1	연화사 법당 821㎡/3층 (지하1, 지상2)
3		진관사(전각 19개)	은평구 진관길73(진관동354)	대웅전 86.06㎡ (지상1)
4	태고종	총무원(건물 1동)	종로구 율곡로 1길 31	태고종 총무원 4,647㎡/ 지하3,지상4층,1동
5	기독교	서대문교회	종로구 통일로 8길 16	본당 5562㎡, 교육관 1973㎡

□ 주요 진단내용

○ 에너지 사용현황 진단을 통한 에너지 낭비요인 분석

- 대기전력, 냉난방, 조명, 단열, 창호, 환기통풍 등

○ 에너지진단업체 현장 방문하여 에너지진단 및 개선 조치

- 소규모비용 시설개선이 필요부분은 즉시 및 개선조치

○ 소규모비용 시설개선 병행

- 진단건물 유형에 맞는 맞춤형 시설개선

- 시설개선은 에너지절약(LED조명 등)에 적정한 에너지효율기기

① 전기분야

부문별 설비	진단 세부사항
수배전 설비	- 전력 수급계약의 적정성 검토 - 수, 배전 변압기 용량의 적정성 검토 - 부하측 전압공급방식 검토
동력설비	- 동력설비 용량 및 운전효율 검토 - 부하율, 역률에 대한 개선안 제시
전열 및 조명설비	- 실 용도별 조도의 적정성 검토 - 고효율 조명기구 설치방안 검토 - 대기전력 저감 등의 각종 절전장치 적용가능성 검토 - 개선사항에 대한 시설투자의 경제성 제시

② 신재생에너지 분야

부문별 설비	진단 세부사항
태양광 에너지	- 태양열온수기, 태양광발전 설비 적용검토

③ 건축분야

부문별 설비	진단 세부사항
단 열	- 창호 및 출입문의 기밀성 검토 - 창호를 통한 일사부하 검토 - 개선사항에 대한 중 장기적 경제성 검토
기 밀	- 창호 및 출입문의 기밀성 검토 - 창호 및 출입문의 극간풍 부하 개선사항 제시

④ 전기분야

부문별 설비	진단 세부사항
열 발생설비	- 연료 및 급수공급 계통과 연소관리 개선방안 검토 - 노후화된 냉동기, 보일러 등의 열원설비 개선방안 검토 - 에너지 손실요인 분석 및 효율향상 방안 제시 - 열원설비 개선사항에 대한 시설투자의 경제성 제시
열 사용설비	- 열사용 설비의 절약시설 개선방안 검토 - 부하패턴에 따른 열사용설비 운영 개선방안 검토 - 폐열회수 등의 에너지절약 개선방안 검토 - 에너지절약시설 투자대비 경제성 제시
열 수송설비	- 에너지 수송설비의 효율 및 개선방안 검토 - 에너지 수송설비의 운전패턴 및 이용현황 검토 - 에너지 수송라인의 개선방안 검토 - 합리적인 에너지 수송시스템 개선사항 제시
기 타	- 건물 열에너지 부하 및 사용패턴 제시 - 중장기적인 열에너지 절약 대책 제시

□ 추진방법

○ 에너지진단 및 시설개선 단계별 추진

- 1단계 : 사전 설명회 개최 후 에너지진단 실시 : ‘14.12.8~12.22

- 2단계 : 보고서 작성 시설개선 : ‘14.12.23~12.31

- 3단계 : 결과보고서 제출 및 결과물 통보 : ‘15.01.8

□ 예산집행 : 17,540천원

○ 종교계(5개소) 진단 및 시설개선(약 6:4) : 17,540천원(개소당 3,508천원)

- 진단비용 : 10,950천원(1개소당 2,640천원)

- 소규모 시설개선 : 6,590천원(1개소당 1,318천원)

○ 예산과목 : 녹색에너지과, 에너지절약과생산으로원전하나줄이기, 에너지이용합리화,소규모건물에너지진단사업,사무관리비(201-01)

Ⅳ		행정사항

□ 종합보고서 작성 및 보고서 인쇄

○ 종합보고서 및 시설별 결과 보고서 제출(책자)

○ 시설별 결과보고서 인쇄 및 제공

□ 용역업체 : 수의계약체결(재무과)

○ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제25조 제1항

※ 진단업체 : ㈜기성이앤씨(서울시 소규모건물 에너지진단 용역선정 업체)

□ 세부 추진일정

○ ‘14.12.08~‘12.09 : 에너지진단 계획수립

○ ‘14.12.09~‘12.22 : 계약체결 및 에너지진단 실시

○ ‘14.12.23~‘12.31 : 소규모 시설개선(LED조명 교체 등)

○ ‘14.12.31~‘15.1.8 : 결과보고서 제출