문서번호	정수시설과-86
결재일자	2015.1.9.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
윤양호		윤종민	01/09 이성재
협 조	주무관			최양교
	주무관			곽희영
	주무관			정춘영
	주무관			조정수
	주무관			송용배

기전시설물의 과학적인 점검 운영을 위한

스마트시설물관리시스템 운영계획

2015. 1.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

기전시설물의 과학적인 점검 운영을 위한

스마트시설물관리시스템 운영계획

기존의 “PDA를 이용한 기전시설 관리시스템” 을 업그레이드하여 “스마트폰 NFC(Near Field Communication:근거리무선통신)를 이용한『스마트 시설물 관리시스템』” 운영계획임.

Ⅰ		시스템 개요

□ 구성도

□ 시스템 운영 흐름도

※ NFC(near field communication) : 무선태그(RFID) 기술 중 하나로10cm 이내의 가까운

거리에서 다양한 무선 데이터를 주고받는 비접촉식 통신 기술

Ⅱ		운영 방향

□ 과학적인 점검으로 체계적이고 효율적인 시설물 관리

□ 시설물 점검데이터의 이력관리 전산화로 업무효율 향상

□ 스마트한 시설물 관리로 기전설비의 최적운영 및 관리

Ⅲ		운영 장비 현황

□ 스마트폰 2대(삼성갤럭시노트Ⅱ)

□ NFC R/W 2대, NFC Tag 200개

※ 정수장 및 취수장 각각 1 Set 씩 배부

Ⅳ		세부 운영 계획

□ 분야별 관리책임자 지정

○ 전기분야 : 전기팀장 곽희영(공업(전기)6)

○ 기계분야 : 기계팀장 최양교(공업(기계)6)

○ 시스템운영 : 윤양호(공업(전기)6)

□ 설비 점검책임자 지정

○ 정수장 : 전기분야 - 송용배(전기안전관리자)

기계분야 - 정춘영(수리반장)

○ 취수장 : 조정수(전기안전관리자)

□ 세부 운영계획

○ 점검방법

① 스마트폰을 휴대하고 기기별로 부착된 NFC 태그에 접촉하여

점검항목별로 점검시행후 컴퓨터에 연결 →

② 점검사항이 시스템에 자동입력(웹/DB서버로 전송) →

③ 이력 전산 관리

○ 점검계획

- 일상점검

․점검주기 : 일일

․점검내용 : 각 공정별 기전설비의 운전상태 및 청결상태 점검

- 상세점검

․점검주기 : 월 1회

․점검내용

▷ 설비별 운전상태 및 각종 부속장치 동작상태 점검

▷ 각종 지시값 및 계측값 확인

▷ 소음 및 진동 유무 점검

▷ 누유 및 누수 유뮤 점검

▷ 열화상카메라 측정 등

▷ 각종 케이블/접지선 접속상태 점검

▷ 각종 설비 시험운전

▷ 기전설비 및 주변 시설물 청결상태 점검

- 특별점검

․점검주기 : 설, 추석, 우기, 동절기 대비

별첨 : 1. 보안서약서 및 수령증 각 1부

2. 시스템 사용설명서 1부

3. 점검대상 시설물 세부내역 1부.  끝.