문서번호	정수과-293
결재일자	2015.1.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	영등포아리수정수센터소장
장현성		현인식	01/09 임정규
협 조
	주무관			이동조
	주무관			유은주
	주무관			성창규

정수처리 최적운영을 위한

수질자동측정기 매뉴얼(동영상) 제작 계획

2015. 01

영등포아리수정수센터

(정수과)

정수처리 최적운영을 위한

수질자동측정기 매뉴얼(동영상) 제작 계획

수질자동측정기의 운영 및 유지관리 담당자를 대상으로 한 수질자동측정기 유지관리 매뉴얼을 알기쉬운 동영상으로 제작하여 정수처리 최적운영에 이바지하고자 함.

□ 개요

○ 기간 : ‘15. 1월 중

○ 대상 : 정수장내 수질자동측정기(탁도, pH계등)

○ 방법 : 수질측정기 보정법 및 유지관리 요령을 동영상으로 제작 활용

○ 팀원 : 수처리연구실 6명

□ 세부 제작 계획

○ 탁도계 : 오프셋 조정법, 보정키트를 이용한 보정법, 기타 유지관리요령 등

○ pH계 : 보정법 및 Range값 확인 방법등

○ 잔류염소계 : 보정법, 셀 청소법, 측정값 이상시 대처방법 등

○ 알카리도계 : 오프셋 보정법, 시약제조법 등

○ 용존오존측정기 : 램프 보정법, 측정값 보정법 등

○ 전기전도도 및 수온 보정법

○ 기타 iPDA, CAST, SCD, 입자계수기, TOC측정기 등

□ 기대효과

○ 수질자동측정기 이상 작동시 언제든지 동영상을 참고하여 정상 조치

○ 수질관리 취약시기에도 빈틈없는 수질자동측정기 정상운영

○ 정수처리 담당자 수질관리 능력 배양.  끝.