	동작소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	임시소방시설의 화재안전기준(NFSC 606) 고시 알림

1. 관련문서

가. 소방제도과-119(2015.1.7.)호 「임시소방시설의 화재안전기준(NFSC 606) 제정 발령 알림」

나. 본부 예방과-725(2015.1.8.)호 「임시소방시설의 화재안전기준(NFSC 606) 제정 발령 알림」

2. 건축물 공사현장의 화재예방을 위한 「임시소방시설의 화재안전기준(NFSC 606)」 고시가 제정 발령되었으므로, 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 시행일 : 2015. 1. 8. 이후 건축허가동의 대상물

나. 대 상 : 건축허가동의 대상 건축공사장

다. 종  류

1) 소화기 : 인화성(引火性) 물품을 취급하는 작업 등 대통령령으로 정하는 작업

2) 간이소화장치 : 연면적 3천㎡ 이상 또는 해당 층의 바닥면적이 600㎡                                이상인 지하층, 무창층 및 4층 이상의 층

3) 비상경보장치 : 연면적 400㎡ 이상 또는 해당 층의 바닥면적이 150㎡                               이상인 지하층 또는 무창층

4) 간이피난유도선 : 바닥면적이 150㎡ 이상인 지하층 또는 무창층의 작업현장

붙 임  1. 임시소방시설의 화재안전기준(NFSC 606) 1부.

2. 임시소방시실의 종류와 설치기준 1부.  끝.

★담당자	전광배		예방팀장	김의한		예방과장	최광수		소방서장	01/09 서순탁
협조자
시행	예방과-372	(		)	접수		(		)
우	156-011	서울시 동작구 여의대방로 16길 55 (신대방2동 460-19) 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/dongjak
전화	02-845-1195	/전송	02-846-1194	/	42469@seoul.go.kr	/	대시민공개