문서번호	물재생과-82
결재일자	2015.1.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	주무관	물재생과장
이철기	김지영	01/12 김일운

2처리장  점검보고

2015.1.8

2처리장  점검보고

□ 날짜 : 2015.1.8

□ 장소 : 2처리장 종침

□ 기기명 : 잉여 슬러지 유량계

□ 원인 : 장기간 사용하여 유량게이지가 편차가 심하게 나타남

□ 내용 : 종침 5계열 유량계

□ 보고자 의견 : 유량계 교체가 필요함

유량 편차가 심하여 중앙감시반에 유량계를 불신함

※ 첨부 : 사진.끝