문서번호	수도자재관리센터-481
결재일자	2015.1.12.
공개여부	대시민공개

★주무관	행정관리팀장	소장			결재
김범선	代김철만	01/12 성시영
협 조

본관 기계실 시설물점검 및 유류사용 일지( 1/12일)

◎ 유류 사용량

전일 보유량	사용량	현 재 보유량	유류탱크 보관량 지침	기 타
5,046ℓ	115ℓ	4,931ℓ	202	아침기온 –8

※ 유류저장소 보관량 지침 1 은 → 23ℓ사용량 해당됨

※ 2015. 01. 07일 경유 3,000ℓ 구매 주입(유류저장소 지침변경 : 81 → 214)

◎ 냉 ․ 난방운전

구 분	가 동 시 간	비 고
난방 보일러	07:00 ~ 14:50	- 실내온도 20℃이하 유지 1층(자재, 계량기팀), 2층(행정팀)
온수 보일러		- 급탕 / 1층, 2층 화장실 온수

◎ 일일점검 및 정비사항                          양호 : ○, 수리중 : △, 불량 : x

점 검 사 항		상 태	비 고
냉난방시설	열교환기 유지상태	○
	각종 계측기기 작동상태	○
	각종 펌프 작동상태	○
	각 배기팬 작동 및 유지상태	○
	공조기 및 FCU 작동 및 유지상태	○
	각종 밸브 및 배관류	○
기타시설물	옥외 위험물 저장탱크	○
	정화조 및 집수정	○
	가스 사용시설 안전관리	○
	소방시설	○
	위생설비	○
	기타 건축물관리	○

※ 보일러 가동시에는 보일러 작동상태를 수시 확인 및 출입자 통제중