문서번호	도로관리과-493
결재일자	2015.1.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로안전시설팀장	도로관리과장
홍현기		김순수	01/12 이택근
협조
	주무관		박성록

방음시설 관리현황 조사결과 보고

2015. 1.

도시안전본부

(도로관리과)

『방음시설 관리현황』조사결과 보고

방음시설의 효율적 관리 및 정책 자료에 활용하고자 자치구, 도로사업소 등 관리기관별 방음시설 현황을 조사하고 그 결과를 보고 드림.

□ 조사개요

○ 기    간 : '14. 12. 26. ~ '15. 1. 12.

○ 대    상 : 도로(시도·구도)에 설치된 방음시설 (방음벽,소음감소기 등)

○ 조사기관 : 6개 도로사업소, 25개 자치구, 시설관리공단

○ 기 준 일 : 2014.12.31.기준

□ 조사결과

○ 방음시설 관리현황

구 분	방 음 벽		소 음 감 소 기		비 고
	개 소	연 장(m)	개 소	연 장(m)
계	434	165,271	42	20,347
소 계	257	51,782	4	1,603	자치구, 사업소
자 치 구	200	29,910	-	-
도로사업소	57	21,872	4	1,603
시설관리공단	177	113,489	38	18,744	방음터널 : 건대입구 ~ 청담대교 229m

※ 방음언덕(4개소, 6,700m) : 올림픽대로 3개소, 양재대로 1개소

□ 결과분석

○ 전년도 비교 결과

구 분	방 음 벽(m)			소 음 감 소 기(m)			비 고
	2013	2014	증·감	2013	2014	증·감
계	163,079 (425)	165,271 (434)	증2,192 (증 9)	20,047 (41)	20,347 (42)	증 300 (증 1)
소 계	48,446 (241)	51,782 (257)	증3,336 (증 16)	1,303 (3)	1,603 (4)	증 300 (증 1)	( ) 개소
자 치 구	28,411 (193)	29,910 (200)	증1,499 (증 7)	-	-	-
도로사업소	20,035 (48)	21,872 (57)	증1,837 (증 9)	1,303 (3)	1,603 (4)	증 300 (증 1)
시설관리공단	114,633 (184)	113,489 (177)	1,144 (감 7)	18,744 (38)	18,744 (38)	-

○ 주요 변동내역

시설구분	관리기관	주요 변동내역	비고
방 음 벽	자 치 구	개소, 연장 변동(4) : 중랑,은평,구로,강남 (사유:타기관 인수인계분 추가, 누락 시설 추가) 개소, 변동없음,연장변동(1) : 송파(증 59m) 개소, 연장 변동없음(20) : 종로,중구,용산,성동,광진,동대문,성북,강북,도봉,노원,서대문,마포,양천,강서,금천,영등포,동작,관악,서초,강동
	도로사업소	개소, 연장 변동없음(4) : 동부,남부,북부,성동사업소 - 개소, 연장변동(2) : 서부,강서사업소 (서부 : 누락 추가 2, 강서 : 인수(공단)분 추가 7)
	시설관리공단	개소, 연장 변동 : 인계(강서도로사업소)분 삭제 7
소음감소기	도로사업소	- 개소, 연장변동(1) : 남부사업소 (보라매고가 봉천방향 신규 설치 1개소, 300m)
	시설관리공단	개소, 연장 변동없음

○ 방음벽 형태별 분류

일반시도

구 분	개소	연장(m)	비율
계	257	51,782	100%
흡음형	100	22,284	43%
혼합형	103	16,726	32%
투명형	51	12,377	24%
목재	3	395	1%

전용도로

구 분	개소	연장(m)	비율
계	177	113,489	100%
흡음형	48	18,672	16%
혼합형	39	21,369	19%
투명형	78	66,678	59%
목재	2	1,492	1%
기타 (압출,터널형 등)	8	4,940	4%

□ 조치계획

○ 방음시설 조사 내역을 자치구·도로사업소 등에 통보하여, 중복, 누락 조사되지 않도록 시설물 관리에 만전을 기하고자 함.

붙 임 : 방음시설 조사결과(2014.12.기준) 1부.  끝.