	강북소방서
수신자	소방행정과장
(경유)
제 목	소방차량(구급차6-5호)고장발생보고서

장비명(건명)	강북6-5호 구급차		관리부서		삼각산119안전센터
고 장 일 시	2015년1월12일		장 소		환자 한전병원 이송 후 귀소중
차량등록번호	72모7050
조 치 사 항	◎ 차량 배터리 충전장치인 제네레타 및 실내등, 마스터실린더 상태불량으로 차량 불능대기 후 차량 점검실시함.
원인 및 상태	◎ 운행거리(약 16만5천킬로미터) 누적으로 제네레타 상태불량하고, 실내등 이상 및 마스터 실린더 불량.
담당자 의견	◎ 제네레타, 실내등, 마스터실린더 수리 필요함.
그 밖의 사 항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일		고장내역		담당자		비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2015년 1월 12일 장비담당자 계급 소방장 성명 선 점 규(인) 계급 소방교 성명 최 태 영(인) 계급 소방사 성명 이 재 은(인) 강북소방서장 귀하

	삼각산119안전센터장
담당자	최태영		1팀장	박제연		센터장	01/12 이성수
협조자
시행	삼각산119안전센터-141	(		)	접수		(		)
우	142-150	서울 강북구 삼각산동	/	http://fire.seoul.go.kr/gangbuk/fsMain
전화	02-6946-0253	/전송	02-981-0119	/	cty2000@seoul.go.kr	/	대시민공개