문서번호	급수운영과-1205
결재일자	2015.1.14.
공개여부	대시민공개

주무관	급수설비팀장	급수운영과장			결재
남상욱	김태형	01/14 최명익
협 조

아차산3중블록 일일공급량 분석(1/14)

□ 공급량 분석 결과

- 전년대비 일공급량 4,224㎥(3.8%)이 감소하였으며, 주간평균 및 월누계 특이사항 없음.

□ 공급량 감소 대책

- 일일 공급량 증감에 따른 퇴수여부 및 블록유량계 이상유무 확인

- ‘13년 기전팀 유량계(자양동 779-7 D=1000mm)설치 완료후 아차산 3중블록을 3개의

중블록으로 세분화하여 자세한 분석이 이루어지도록 할 예정임.

- 중블록 경계제수변 점검 및 정기적인 순찰강화.  끝.