문서번호	운영과-404
결재일자	2015.1.15.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
★주무관		운영과장	북서울미술관장
강순모		박종길	01/15 최승훈
협조	학예과장		서주영
	수집연구과장		최관호

행정동 승강기운행 개선보고

2015. 1.

시립북서울미술관

(운  영  과)

행정동 승강기운행 개선보고

우리미술관의 행정동 승강기 운행이 보안설비 취약으로 지하2층까지 운행하지 못하였으나, 직원들의 업무효율성 증대를 위해 행정동 승강기 보안설비를 보완하여 지하2층까지 승강기를 운행토록 개선하였음을 보고드림

□ 추진근거

○서울시립북서울미술관 1층 E/V홀 보안 취약점 보강계획(운영과-4346,‘14.9.25)

□ 승강기 현황

구 분	1호기	2호기	3호기	화 물 용	장애인 수직리프트
용 도	장애인용	장애인용	장애인용	관통형 (화물전용)	장애인용
운 행 층	지하1층 운행에서 금번, 지하2층까지 운행 개선 조치 함	지하1층,지상1.2.3층	지하1층∼지상1층	지하2층,1층, 지상1.2층	다목적홀 무대용
정격하중	17인승(1150kg)	24인승(1600kg)	24인승(1600kg)	5ton	300kg
정격속도	60 m/min	60 m/min	60 m/min	45 m/min	45 m/min이하
도어크기 (W×H)	1,000×2,400 (방화성능문&sill적용)	1,100×2,400 (방화성능 문&sill적용)	2,850×2,050 (방화성능 door&sill적용)	4,500×3,900	유압식

□ 시설개선 개요

○ 공사기간 : 2014. 9. 30.~10. 10.

○ 지출예산 : 금9,669,000원

○ 시설설치 내용

- 승강기(1호기) 출입통제 보안리더기 설치

- 1층 통로 보안출입문에 보안리더기 설치

- 1층 통로에 보안문(방화문용) 설치

- 통로 보안출입문에 소방설비(피난구유도등) 설치

□ 개선내용 (‘15.1.14부터 운행시행)

기존 보안취약점 및 문제점	개선사항
‣행정동 보안취약 문제로 수장고가 위치한 지하2층 외부인 출입우려 ‣행정동 1층을 통해 전시실, 하역장, 통신실 등 외부인 출입우려	‣승강기(1호기)외부에 보안리더기를 설치하여 직원 카드를 테그해야 승강기 이용이 가능 하도록 조치함 ‣행정동 1층 통로에 방화문 및 보안리더기를 설치하여 외부인이 출입 할 수 없도록 조치
‣지하2층을 이용하는 직원들은 지하1층 비상계단을 이용 하여 업무를 수행하였음	‣지하1층 운행하던 승강기를 지하2층까지 이용 할 수 있도록 개선 함

□ 기대효과

○ 운영과 및 학예과(서고)의 지하2층 소재 부속실 업무개선

○ 지하2층 본관 수집연구과(수장고 1,2,임시수장고) 업무효율성 제고

○ 미술관 직원 및 준공무직, 공무직 직원의 후생복지시설 이용 편의제공

붙임 : 1층 E/V홀 보안취약점 보강 계획  1부.  끝.