문서번호	급수운영과-1233
결재일자	2015.1.15.
공개여부	부분공개
방침번호

					시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장
박상권	김태형	01/15 최명익
협 조

관내배수지 상수도시설물 점검 보고

2015. 01

동부수도사업소

급 수 운 영 과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

관내배수지 상수도시설물 점검보고

본부 누수방지과에서 시행한 ‘14년 하반기 유량계 지적사항과 관련, 관내 배수지 시설물에 대한 자체조사 결과를 보고드림.

Ⅰ		현 황

○  ‘14년 하반기 유량계 점검결과 통보[누수방지과-8089(’14.12.15)]

- 점검기간 : ‘14.11.11 ~ 11.12(2일간)

- 점 검 자 : 본부 누수방지과 김명구등 2인, 사업소 오정훈등 2인

- 점검대상 : 총34개소(유량감시반 1,구역유량계 13,중블록유량계 20)

- 점검내용

․ 유량계 업무관리 상태

․ 유량계 및 유량계실 상태

․ 유량감시시스템 점검

․ 기타

○ 지적사항

구분	지적사항	비 고
대현산배수지	유량계실 배관 및 볼트 녹정비	급수운영과
용마배수지	유입,유출 유량계 청소	시설관리과
구역유량계	유량계 압력이 감시되도록 조치	시설관리과

Ⅱ		보 고 내 용

○ 배수지 시설물 자체 점검 결과

- 점검기간 : ‘15.01.14(1일간)

- 점 검 자 : 토목7급 박상권외 2인

- 점검대상 : 아차산배수지, 아차산(소)배수지, 대현산배수지

○ 보고내용

구분	지적사항	조치 예정
대현산배수지	유량계실 배관 및 볼트 녹정비	배관 및 볼트 녹제거 후 도색작업
아차산(소)배수지	퇴수관로 배관 녹 발생	배관 녹제거및 도색작업
아차산배수지	이상없음

○ 현황사진

************	************

**************	***********

Ⅲ		조 치 사 항

○ 본부 점검 시 지적사항 및 자체 점검 시 적출사항에 대하여 시설물연가단가업체에 보수 작업지시코자 하며,

○ 대현산배수지 유량계실 본부 지적사항에 대하여는 조치완료 후 결과를 시설관리과에 통보코자 합니다.  끝.