문서번호	기전과-515
결재일자	2015.1.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
김정중		조태욱	01/16 이영목
협조
	주무관		김영부

차량(더블캡) 안전장치 설치계획

2015. 01

북부도로사업소

기전과

차량(더블캡) 안전장치 설치계획

우리사업소에서 보유하고 있는 차량 적재함에 안전장치인 조립식 비계를 설치하여 동절기 터널. 지하차도 건물외벽 결빙 및 천장에 발생하는 고드름을 안전하고 효율적으로 제거하고자 함

설치 근거

도로시설과-6111(‘14.04.07) 『도로시설물 유지관리 안전대책』

도로시설과-6139(‘14.04.08) 『도로시설물 유지관리 안전대책 철저 이행 요청』

현황

건설기계(차량) 보유현황(17종37대)

구분	행 정 차 량	더블캡	조명차	덤프 트럭	다목적 덤프	셀프 로더	유니목	고소 작업차	아스콘 보온차	로우더	로울러	굴삭기	도로보수 트럭	아스팔트 휘니셔	노면 파쇄기
보유 대수	6	5	1	5	1	1	1	8	1	2	2	1	1	1	1

문제점

동절기 터널 및 지하차도 건물외벽 결빙과 천장에 발생한 고드름이 추락시 통행하는 차량들 파손과 대형교통사고 위험이 크고, 보행자들의 안전을 위해 제거하고 있는데,

터널 및 지하차도 높이가 높아 작업차량 적재함 및 지붕에 탑승하여 긴 장대를  사용하여 제거하다보니 제거물이 작업자에 튀어 부상의 위험과 작업자 본인이 추락에 의한 사고의 위험성이 많음

설치계획

동절기 시설물보수 작업차량 적재함에 조립식 비계를 구매 후 설치

설치대상 차량 : 80러1375(더블캡)

설치 일정 : 2015. 01. 19(월)

- 구매 후 사업소 정비실에서 설치 예정임

구매 업체 : 유 성(대표 : 이윤구)

- 주소 : 서울시 중구 충무로4가 56-1

소요 예산 : 금300천원

지출 방법 : 도로보수과 법인카드 결재후 결재계좌 입금

예산 과목 : 도로시설물관리,도로및도로부속물관리,노후포장도로정비공사

일반운영비,사무관리비

기대 효과

동절기 터널 및 지하차도 결빙 작업시 효율적인 작업과 작업자의 안전에 기여 .끝.