투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	교통안전시설물 원인자부담공사 승인 통보(남부순환로(개봉역앞) 구조개선공사 구간)

1. 서울지방경찰청 교통관리과-27100(2014.09.30.)호 및 서울시도시기반시설본부 설비부-238(2015.01.07.)호에 의한 교통안전시설물 원인자부담공사 승인관련입니다.

2. 위 호 관련하여 요청하신 교통안전시설물 원인자부담공사에 대하여 붙임과 같이 교통안전시설 설치공사 원인자 준수사항 및 조건부 승인사항을 이행하는 조건으로 승인합니다.

- 아           래 -

가. 공 사 명 : 남부순환로(개봉역앞) 구조개선공사 구간 교통안전시설물 설치공사(신호)

나. 원 인 자 : 서울특별시도시기반시설본부(설비부)

다. 공사기간 : 승인통지일 ~ 2015.07.31일 까지

라. 공사장소 : 구로구 개봉동 개봉역앞 주변

마. 공사개요 : 개봉역 주변 구조개선공사에 따른 교통안전시설물 개선

<개봉역앞>

- 제어기 1대 , 차량지주 5본(보행겸용 2본 포함), 보행지주 6본 신설

- 음향신호기 8대 신설, 신호케이블 243M 신설 등

<삼환아파트103동 앞(연동)>

- 차량지주 10본(보행겸용 5본 포함), 보행지주 4본 신설

- 음행신호기 8대 신설, 신호케이블 534M 신설 등

<삼환아파트103동 앞>

- 제어기 1대, 차량지주 5본 신설, 신호케이블 444M 신설 등

바. 공사관련 업체 및 설치내용

구분	설계사	감리사	시공사	설치내용
신호	㈜ 트래픽스	㈜ 트래픽스	정안전기 ㈜	교통신호제어기 2대 신설 디자인지주(양날개) 250㎜×8.5m 7본 신설 디자인지주(외날개) 250㎜×8.5m 4본 신설 디자인지주(외날개) 200㎜×8.5m 10본 신설 디자인지주(보행용) 125㎜×4m 9본 신설 음향신호기(특성검사 개선형) 16대 신설 신호케이블F-CVV 2.5SQ×5C 1,221M 교체 - 기타 신호등 공사 및 전기안전, 기능점검 등 - 그 외 조건부 승인사항

□ 검토내용

연번	구분		검 토 사 항	검토내용
1	일 반		규제심의내용과 설계도서 내용 대조(부결내용이 설계되었는지 확인)	적정
2	일 반		원인자와 설계, 감리, 시공사간 계약관계	적정
3	신호기	설계사	전력시설물의 설계업 등록 업체 건설부분의 교통전문분야(교통기술사보유)로 신고한 자	적정
4		감리사	전력시설물의 감리업 등록 업체 건설부분의 교통전문분야로 신고한 자
5		시공사	전기공사업면허업체

□ 조치 의견

○ 위 내용을 검토한 결과 아래와 같은 조건으로 승인 처리하고자 합니다.

[조건부 승인사항]

1. 교통안전시설 설치공사 표준시방서 및 원인자등 준수사항 이행 철저

2. 준공전 t-gis.seoul.go.kr에 시공사항 자료입력 완결 후 준공요청.

3. 교통안전시설정보망의 각 공종별 시공사 ID가 없는 경우는 도로사업소에 요청

4. 규제심의 결과에 따라 공사 완료후 감리, 준공검사조서를 첨부하여 우리사업소에 제출.

5. 매입되는 지주는 부식방지 처리하여 매입할 것

6. 차량 및 보행지주, 금구 이설, 신설시 디자인지주로 사용할것(용융은 검토후 사용)

7. 신호선 포설시 선로를 접속하여 사용함을 불가하며 접속부위 없이 포설할 것.

8. 교통신호제어기는 노후정도에 따라 사업소 요청시 교체 할 것

9. 잔여표시기(숫자형)는 횡단보도 6차로 이상 및 사업소 요청 교차로에 신설 할 것

10. 시각장애인용 음향신호기가 미설치된 횡단보도에는 신설 설치 할 것.

-조경시설에 차량 및 보행지주 설치를 불가하며, 음향 신호기 버튼설치 위치(지주)에

시각장애인의 접근이 용이토록 설치할것.

-시각장애인용 음향신호기는 반드시 음향자동조절기능 및 리셋기능이 내장된 제품을 설치 할 것

11. 지주신설, 이설, 교체시 신호등 지주를 중심으로 통합하여 설치하는 것을 원칙으로 할 것

12. 신호선은 지중화 포설을 원칙으로 할 것(불가사유 제출)

13. 신설 되는 신호기(LED신호등, 음향신호기(음성입력), 잔여표시기)는 제조사, 제조년

월일, 준공검수일자 라벨을 부착하여야하며 준공전 3개월이내 제품을 부착 할 것.

14. 신호등 승인시 제출된 도면 및 물량 변경시 실정보고서를 우리사업소에 제출

15. 준공검수일자에 관해서는 사업소에 협의하고 LED신호등 하자기간은 준공검수일로

부터 6년 및 교통신호제어기는 5년임

16. 신설 및 이설되는 신호기 세부사항은 준공검사전 신호등 조사양식에 맞추어 제출할 것.

17. 일일 작업일보(FAX.2657-7939) 및 현장사진 제출.

18. 교통신호기 사용자재 보증협약서 제출.

19. 원인자공사 관리대장 작성 제출.

붙임문서 : 1. 준공문서 작성지침(교통신호등) 1부.

2. 원인자부담 교통안전시설물 설치중 사고발생시 구상권행사 알림 1부.

3. 교통안전시설 원인자부담공사 준수사항 1부.

4. 지주형 가로시설물 매입방법 개선시행 1부.

5. 원인자공사 승인시 가공전선의 지중화 추진 철저 1부.

6. 교통신호기 사용자재 보증협약서 1부.

7. 원인자공사 관리대장 1부.  끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
수신자	서 울 특 별 시 장(교통운영과장),서울특별시도시기반시설본부장(설비부장)
★주무관	양상규		기전과장	01/19 박재경
협조자	주무관	박태진
시행	기전과-757	(		)	접수		(		)
우	157-210	서울 강서구 양천로237(마곡동 67-1)	/
전화	2657-7969	/전송	2657-7939	/	ysg007@seoul.go.kr	/	대시민공개