문서번호	지리정보과-328
결재일자	2015.1.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		지리정보과장	시설안전부장
신정민		정윤홍	01/19 강신재
협조	주무관		장기덕
	주무관		김영혁

‘14년 12월 상수도 GIS 시설자료

제공 및 전산입력 현황

2015. 1.

상수도사업본부

지리정보과

‘14년 12월 상수도 GIS 시설자료

제공 및 전산입력 현황

‘14년 12월 수도사업소에서 각종 공사로 발생한 신규 및 기존 수정자료를 제공받아

GIS에 입력한 실적을 보고 드림.

Ⅰ		개 요

○ 입력대상 : 신규데이터 변경사항 및 기존데이터 수정사항

○ 입력기간 : ‘14. 12. 1. ~ 12. 31.

○ 추진부서 : 수도사업소 급수운영과

○ 입력내용 및 과정

입력자료 발생 (공사담당자)		자료제공 (공사담당자->편집원)		자료입력 (편집원)
‣ 각종공사로 인한 신규데이터 ‣ 기존 GIS 변경데이터		GIS 현장조사서 시설물속성자료		GIS시스템에 입력
‣ 신규데이터 측량의뢰 ․ D=50㎜, L=10m이상 부설관(급수관 제외)		측량성과자료

Ⅱ		추진실적

○ 시설자료 제공 및 입력현황

(단위 : 건)

구 분	공 사 시 행 건 수	자료제출 대상건수	자료제공 (측량의뢰+GIS자료제출)	자료입력
				입력완료		진행중
			건 수	건 수	입력률(%)	건 수	진행률(%)
금 월	2,794	1,390	1,389	1,372	98.8	17	1.2
누 계	28,592	13,347	13,254	12,859	97.0	395	3.0

○ 기존 상수도관 재질 수정현황

(단위 : km)

구 분		계	DCIP	GSP	PVC	PE	SSP	COP	CIP	CIP (갱생)	SP	무라이닝기타폐쇄
금월	당초	-5.82	-3.98	-	-	-0.11	-0.09	-0.03	-1.48	-	-0.13	-
	변경	+5.82	+0.20	-0.03	+0.02	-	+0.05	+0.13	+3.72	-	-	+1.73
	계	-	-3.78	-0.03	0.02	-0.11	-0.04	0.1	2.24	-	-	+1.73
누계	당초	-18.2	-8.79	-2.03	-0.38	-0.61	-0.72	-0.63	-4.58	-	-0.40	-0.06
	변경	+18.2	+1.03	-	+0.05	+0.15	+3.03	+0.49	+5.34	+0.14	+0.58	+7.39
	계	-	-7.76	-2.03	-0.33	-0.46	+2.31	-0.14	0.76	+0.14	+0.18	+7.33

Ⅲ		추진실적 분석

○ 사업소별 시설자료 제공 및 입력현황

	금월 제공실적 : 1,389건
	남부수도사업소가 282건(20%)으로 가장 많았으며, 강남수도사업소가 64건(5%)으로 가장 적었음.
	금월 입력실적 : 1,372건
	남부수도사업소가 282건(21%)으로 가장 많았으며, 강남수도사업소가 64건(5%)으로 가장 적었음.
	전월대비 제공실적 : 32건 증가
	남부수도사업소가 96건 증가하였으며 동부수도사업소가 124건 감소하였음.
	전월대비 입력실적 : 78건 증가
	남부수도사업소가 99건 증가하였으며 동부수도사업소가 119건 감소하였음.
	누적 제공실적 : 13,254건
	동부수도사업소가 2,302건(17%)으로 가장 많았으며, 강남수도사업소가 884건(7%)으로 가장 적었음.
	누적 입력실적 : 12,859건
	강서수도사업소가 2,240건(17%)으로 가장 많았으며, 강남수도사업소가 831건(3%)으로 가장 적었음.

○ 분석결과 (사업소별)

금월 남부수도사업소의 자료제공·입력이 90건 가량 늘었다.(급수공사 및 시설물보수 증가)

전월대비 전체 수도사업소의 자료제공은 32건, 자료입력은 78건 늘었다.(급수공사 증가)

누적대비 동부수도사업소의 자료제공·입력이 감소하였다.(시설물보수 감소)

○ 공사별 시설자료 제공 및 입력현황

	금월 제공실적 : 1,389건
	급수공사가 902건(65%)으로 가장 많았으며, 단위공사이 2건(1%)으로 가장 적었음
	금월 입력실적 : 1,372건
	급수공사가 900건(66%)으로 가장 많았으며, 단위공사가 0건(0%)으로 가장 적었음
	전월대비 제공실적 : 32건 증가
	급수공사가 112건 증가하였으며, 시설물보수이 41건 감소하였음
	전월대비 입력실적 : 78건 증가
	급수공사가 138건 증가하였으며, 누수복구가 35건 감소하였음
	누적 제공실적 : 13,254건
	급수공사가 7,888건(60%)으로 가장 많았으며, 계량기이설이 78건(1%)으로 가장 적었음
	누적 입력실적 : 12,859건
	급수공사가 7,640건(59%)으로 가장 많았으며, 원인자이설이 51건(1%)으로 가장 적었음

○ 분석결과 (공사별)

급수공사가 금월 및 누적 자료제공·입력원인의 약 60%를 차지하였다.

전월대비 급수공사의 자료제공·입력이 증가하였고 그 외의 공사는 감소하거나 소폭 증가하였다.

○ 금월 기존 상수도관 재질 수정현황

○ 누적 기존 상수도관 재질 수정현황

○ 분석결과 (기존 상수도관 재질 수정)

금월 재질수정 분석결과 노후관 연장이 1.48㎞ 감소하였다.

- CIP관(-1.48㎞) ▶ DCIP, 기타(폐쇄 등)

누적 재질수정 분석결과 노후관 연장이 6.99㎞ 감소하였다.

- GSP관(-2.03㎞), PVC관(-0.38㎞), CIP관(-4.58㎞) ▶ DCIP, SSP, 기타(폐쇄 등)

Ⅳ		향 후 계 획

○ 철저한 검수를 통한 입력오류 최소화 당부

붙임 : GIS 시설자료 제공 및 입력 현황(12월) 1부.  끝.