문서번호	교통운영과-1046
결재일자	2015.1.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	교통시설팀장	교통운영과장
박평근	최정규	01/19 강진동

2015년 제1차 도로점용공사장 교통소통대책 자문회의 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 1

도시교통본부

(교통운영과)

『2015년  제1차 도로점용공사장』

교통소통대책 자문회의 결과 보고

자문회의 개최 개요

❍ 개최일자 : 2015 1. 15(목) 16:00 ~ 18:00

❍ 장    소 : 서울시청 서소문별관 1동 6층 회의실

❍ 참석위원 : 12명(당연직 2명, 위촉직 : 10명)

∙ 당연직 : 교통운영과장, 서울지방경찰청 교통운영계장

∙ 위촉직 :  신건철 위원, 이동원 위원, 박상섭 위원, 오은미 위원, 박준 위원

천승훈 위원, 신치현 위원, 이지언 위원, 정현정 위원, 김현명 위원

∙ 간  사 : 교통시설팀장

❍ 자문대상 및 결과 : 총 2건

∙ 조건부시행 2건

자문안건 (1) : 의주로 지하차도 평면화 공사

❍ 자문결과 : 조건부 시행

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용 차로	공 사 시행자	비고
통일로	2015.1.26.~7.31	24시간	3~7.9m	도시기반시설본부

❍ 자문회의 검토의견

1. 1, 2단계 진출부 테이퍼는 간소화하여 차량 흐름이 방해가 되지 않도록 조정하기 바람

2. 공사중 포화교통율을 낮추어(약 20%정도) 분석을 추가하기 바람

3. 공사중 지하차도의 속도를 제한(60→40km/h)하여 사고 위험성을 낮추기 바람

4. 1, 2단계의 도로의 공사 점유 면적의 단면도를 추가하기 바람

5. 지하차도 상부 서울역 방향의 우회전차로를 직우로 변경하기 바람

6. 공사중 서소문교차로, 서대문역 등 주변 교차로에서 spillback이 발생하지 않도록 신호현시 운영 방안을 제시하여 서울지방경찰청 신호운영실과 협의하기 바람

자문 안건 (2) : 우이신설 경전철(4공구) 건설공사 (복공철거)

❍ 자문결과 : 조건부시행

대 상 도 로	도로 점용기간	점용시간	점용 차로	공 사 시행자	비고
아리랑로, 보문로, 동소문로 20길	2015.3.1 ~2016.4.30	24시간	5.5~9.5m	우이신설 경전철 주식회사

❍ 자문회의 검토의견

1. L11 정거장 도면에 횡단보도를 추가하기 바람

2. 모든단계 공사안내표지는 차로수에 맞게 화살표를 수정하기 바람

3. 경동고교 교차로 지체도 분석을 추가하여 회전교차로 설치 방안을 검토하여 교통운영과와 협의하기 바람

4. 신설동 교차로 도로 원상 복구시 교통사고 잦은곳 개선사항을 반영하여 하기 바라며, 4공구에 대한 도로복구에 대한 계획을 교통운영과와 협의하기 바람

5. 세무서앞 교차로(L12정거장) 우회전시 회전반경이 적음으로 가각을 정리하여 회전반경 확보후 공사를 시행하기 바람

6. L11 정거장 1-1~2단계 도로가 내리막길이어서 사고 위험성이 높음으로 정지선 후퇴 또는 중앙차선 조정 등을 통해 차로선형을 유지하여 공사를 시행하기 바람

붙 임 : 자문위원 참석 명단 1부. 끝.