문서번호	급수운영과-1062
결재일자	2015.1.20.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
손현정		한현숙	01/20 代이경희
협조

「신림4배수분구 하수관로 종합정비사업(2014년구간)」관련

상수도관 이설요청에 따른 조치계획

(관악구 신사동******** 앞)

2015. 01.

남부수도사업소

급수운영과

명에 의거 지역담당 업무수행중 관악구청 치수과로부터 저촉되는 상수도관 이설요청이 있어 현장조사를 실시하고 검토후 조치계획을 아래와 같이 보고합니다.

2015. 01.

보고자 : 지방시설서기   손 현 정

남부수도사업소장 귀하

1. 현   황

○ 이설요청위치  : 관악구 신사동 *********

○ 급수수계 : 낙성대배수지

○ 이설요청기관 : 관악구청 치수과  ※ 관련공문 : 지장물(상수도) 이설 요청(치수과-260호)

○ 이설요청사유 : 『신림4배수분구 하수관로 종합정비사업(2014년구간)』 관련 저촉 상수도관 이설요청

2. 이설대상 상수도관 현황

연번	위 치	하수박스 규격	상수도관 현황		상수도관 속성	비고
			이설사유	이설개요
1	신사동 ******호 앞	3.0m×1.5m	하수박스 계획고 에 횡방향 간섭	D=500mm, L=8m	2005/DCIP/∅500

○ GIS위치도 및 현장사진

3. 보고내용

○ 구청 치수과에서 시행 중인 『신림4배수분구 하수관로 종합정비사업(2014년구간)』과 관련하여

공사구간내 하수박스(□3.0m×1.5m) 개량공사시 저촉되는 상수도관을 이설요청한 사항으로,

○ 상기 GIS 도면과 같이 상수도관이 하수박스 계획고에 횡방향으로 저촉되는 실정임

4. 처리의견

○ 『신림4배수분구 하수관로 종합정비사업(2014년구간)』 관련 하수박스 개량공사로 인하여 저촉되는 상수도관을 이설요청한 실정으로 붙임문서와 같이 이설승인조건을 부여 원인자 부담으로 이설공사를 시행토록 회신하고자 하며,

○ 이설공사에 따른 퇴수량 및 세척수량, 측량비 및 출동경비 등은 별도 산출 및 고지하여

공사시행 전 납부토록 회신하고자 하며, 상수도 이설공사 감리자를 공사현장에 입회시켜

시공감독토록 하고 품질향상 및 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 합니다.

○ 공사개요 : D=500mm, L=8m 이설

※ 상수도관 이설에 따른 세부사항은 착공계 제출 전 별도 협의

붙임문서 :  1. 지장물 이설 협조요청 공문 1부

2. 이설승인조건 1부. 끝.