문서번호	치수과-213
결재일자	2015.1.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		치수과장	시설부장
최혜경		김용제	01/21 차광재
협조	시설관리과장		박희철
	주무관		손창열

2015년 한강시설물 안전점검계획

2015. 1.

시  설  부

2015년 한강시설물 안전점검 계획

한강공원의 원활한 기능유지를 위해 시설물의 안전․환경관리 등 안전점검계획을 수립하여 체계적인 점검실시, 안전사고예방에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		점검개요

□ 관련근거

□ 시설물의 안전관리에 관한 특별법 제4조

□ 재난 및 안전관리 기본법 제24조

□ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률

□ 시행령 제70조 및 시행규칙 제69조

□ 점검대상 : 총 6종  79개소

□ 시설물 구분

계	나들목	제방	수중보	지하차도	도로교량	보도육교
79	54	1	2	1	9	12

- 1종 시설물(33개소) : 수문이 설치된 나들목, 수중보

□ 나들목 31, 수중보 2

- 2종 시설물 (2개소) : 제방, 여의도지하차도

- 특정관리대상시설(21개소) : 준공 10년 이상된 수문없는 나들목, 교량, 육교

□ 나들목 16, 교량 2, 육교 3

- 일반시설물(23개소) : 준공 10년 미만인 수문없는 나들목, 교량, 육교

□ 나들목 7, 교량 7, 육교 9

□ 점검기간 : ‘15. 2월 ~ ’15. 12월

□ 점검횟수 : 연 2회 이상

Ⅱ		세부시행계획

□【시설물의 안전관리에 관한 특별법】에 의한 안전점검

1. 정기안전점검

□ 대    상 : 1･2종 시설물 34개소

□ 나들목 31, 수중보 2, 제방 1

□ 시행방법 : 시설물 담당주무관이 점검사항 고려하여 육안점검

□ 점검일정 : 상반기 5.01~5.30, 하반기 11.01~11.30

2. 정밀안전진단 및 정밀점검

□ 대    상

□안전진단 : 수중보 2(잠실･신곡), 나들목 2(상수･정곡)

□정밀점검 : 나들목 13개소

･ 금호,수레나루,행주,강남,고덕,뚝섬,노유,신사,양평,자양,자양중앙,한남,한신

□ 시행방법 : 용역 시행 (안전진단 전문기관에서 수행)

□ 용역기간 : ‘15. 4 ~ ’15. 12

□ 소요예산 : 500백만원

□【재난 및 안전관리기본법】에 의한 안전점검

□ 대    상 : 특정관리대상시설 21개소

□ 나들목 16, 도로교량 2, 보도육교 3

□ 시행방법 : 시설물 담당주무관이 점검사항 고려하여 육안점검

□ 점검일정 : 연 2회

□상반기 5.01~5.30, 하반기 11.01~11.30

□【지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률】에 의한 하자검사

□ 대    상 : 하자담보책임기간 내에 있는 공사(시설물)

□ 시행방법 : 각 과별로 하자점검 대상시설물에 대하여 점검

□ 점검일정 : 연 2회 및 최종검사(책임만료 14일이내)

□상반기 5.01~5.30, 하반기 11.01~11.30

□ 일상점검

□ 대    상 : 전체 시설물 79개소 및 한강공사장

□ 시행방법 : 담당주무관 및 센타직원 일상순찰시 육안점검

□ 점검일정

□ 해빙기 대비 :  2~ 3월 중

□ 수  방 대비 :  5~ 6월 중

□ 가을철 점검 :  9~10월 중

□ 동절기 대비 : 11~12월 중

Ⅲ		주요 점검내용

□ 점검분야

□ 시설물 안전시설 설치상태 확인

□ 이용시민의 안전을 위한 시설물의 안전시설 상태 확인

□ 시설물의 균열, 변형, 누수 등 손상여부

□ 제방 안전상태 점검

□ 호안 및 시설물의 유실, 파손 등 이상유무 확인

□ 한강 공사장 안전관리 상태점검

□ 공사장 주변 시민불편사항 및 시민안전대책 점검

□ 공사용 자재 및 잔토 등 유수장애물, 위험요소 등 점검

□ 점검결과 조치

□ 경미한 손상은 시설물 보수 업체에 보수토록 조치

□ 기타 구조적인 사항은 우선순위를 정하여 단계적 보수 및 정비 실시

□ 위험 요소 발생시 응급조치 후 필요시 정밀점검 또는 긴급 정밀안전진단 실시 후 보수방안 강구

□ 하자점검 지적사항은 계약 상대자에게 통지하여 하자보수토록 조치

Ⅴ		행정사항

□ 점검사항 관리

□ 시설물정보관리종합시스템(FMS) 전산입력관리

□1･2종 시설물에 대한 안전점검 결과 및 유지관리실적 전산입력 관리

□ 재난관리시스템(NDMS) 전산입력관리

□특정관리대상시설에 대한 점검결과 및 유지관리실적 전산입력

□ 하자검사조서 관리

□하자담보 책임기간 내에 있는 공사점검 후 하자검사조서 관리

붙  임 : 1. 한강시설물 현황 1부.

2. 시설물 점검복명서 1부.

3. 하자검사 대상현황 1부.

4. 하자검사조서(양식)1부.  끝.