문서번호	기전과-466
결재일자	2015.1.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	성동도로사업소장
이광만		최주용	01/21 이종엽
협조	주무관		김경호
	주무관		채희준

2015년 도로기전시설물 유지관리 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.  1.

성동도로사업소

(기 전 과)

2015년 도로기전시설물 유지관리 계획

관내 터널․지하차도․고가차도 및 교량 등의 도로기전시설물에 대하여 일상점검 및 정기점검과 완벽한 정비를 통한 체계적이고 지속적인 유지 관리로 최적의 도로환경조성 및 교통안전 확보에 만전을 기하고자함.

1		기본방향

배수펌프, 발전기 등 기전설비 적기 점검 및 보수로 안정된 가동상태 유지

최적의 조명기능을 통한 쾌적한 도로환경 유지로 시민편의 및 도시미관 제고

교통신호기 및 교통안전표지를 최적상태 유지하여 시민과 차량의 안전사고         예방과 편의 제공

차량 및 건설기계를 효율적으로 운영하여 사업소 지원업무와 제설대책에 기여

2		도로기전시설현황

도로기전 시설물	관리 시설물	조 명 설 비					배전반 (분전함포함)	배수 펌프	발전기	CCTV	재방송설 비	소화기
		계	차도 조명	내부 점검등	지하 보도등	경관 조명
계	39	10,649	4,117	1,883	179	4,470	85	33	8	35	2	189
일반교량	11	1,212	226			986	12
한강교량	4	4,732	705	1,329		2,698	15
터 널	3	1,286	1,206			80	7			8	1	78
고가차도	9	1,535	275	554		706	10
지하차도	12	1,884	1,705		179		41	33	8	27	1	111

3		교통안전시설물 현황

구 별	신 호 기					안전표지 (매)
	계	신호등 (조)	제어기 (대)	음향신호기 (대)	보행자 보조장치 (대)
계	10,384	7,403	516	1,016	1,449	13,055
성 동 구	2,196	1,595	114	194	293	2,939
광 진 구	2,092	1,409	104	188	391	3,738
동대문구	3,132	2,199	150	355	428	3,321
중 랑 구	2,964	2,200	148	279	337	3,057

4		예산사업 추진계획

구 분	연번	사 업 명	사업비 (백만원)	추진기간	비고
연간단가공 사	1	2014년 도로기전시설 일상유지 보수공사	170	2015.3.1~12.31	기전
	2	2014년 경관조명 유지보수공사	45	2015.3.1~12.31	기전
	3	교통신호기 신설 및 보수공사 (1구역-성동구, 광진구)	372	2015.3.1~12.31	교통
	4	교통신호기 신설 및 보수공사 (2구역-동대문구, 중랑구)	371	2015.3.1~12.31	교통
	5	교통안전표지 유지보수공사	90	2015.3.1~12.31	교통
시설물 관 리	6	소규모 수리 및 보수자재구매 등	52	2015.1.5~12.31
	7	건설장비 대폐차 유지관리	186	2015.1.5~12.31	장비

구 분	연번	사 업 명	사업비 (백만원)	추진기간	비고
단 위 공 사	8	지하차도 배수펌프 교체	110	2015.1.5~12.31
	9	동호대교 점검통로 전기공사	200	2015.1.5~12.31
	10	금호터널 CCTV 설치공사	100	2015.1.5~12.31
	11	옥수금호터널 보도차단벽설치 전기공사	67	2014.12.23. ~ 2015.6.30	장기계속
	12	옥수금호터널 보도차단벽설치 통신공사	87	2014.12.23. ~ 2015.6.30	장기계속
유지관리 용 역	13	전기안전관리대행 용역	17	2015.3.1~12.31
	14	CCTV 유지관리 용역	14	2015.3.1~12.31
	15	비상벨출동서비스 및 유지관리 용역	5	2015.3.1~12.31
	16	재방송설비 유지관리 용역	13	2015.3.1~12.31

연간단가 사업

❍ 2015년 도로기전시설 일상유지보수공사

– 목    적 : 한강교량, 일반교량, 터널, 고가 및 지하차도에 설치된 도로조명설비 및 배수펌프 등 도로기전시설물의 일상유지보수로 쾌적한 도로환경 유지 및 시민불편사항 해소

– 사업비 : 170,000천원

– 사업규모 : 가로등설비 및 지하차도 기전설비 유지관리 공사 1식

– 추진계획

․ 2015. 2 : 설계 및 발주, 계약의뢰

․ 2015. 3 ~ 2015. 12 : 계약 및 착공, 사업시행

❍ 2015년 경관조명 유지보수공사

– 목   적 : 한강상교량(동호, 성수대교) 경관조명 유지보수로 도심미관

제고

※ 영동대교, 광진교 경관조명등 소등(에너지 절감)

– 사 업 비 : 45,000천원

– 사업규모 : 경관조명 일상 유지보수공사 1식

– 추진계획

․ 2015. 2  설계 및 발주

․ 2015. 3 ~ 2015. 12  계약 및 착공, 사업시행

❍ 2015년 교통신호기 신설 및 보수공사(1구역)

– 목   적 : 관내 성동구, 광진구 교통신호기 시설물중 서울지방경찰청

규제실의 결과에 따른 교통신호기 시설물을 유지보수하여 시민과        차량의 안전사고예방 및 편의를 제공

– 사 업 비 : 372,000천원

– 사업규모 : 신호등 교체, 제어기 개량, 기타 긴급 복구 등

– 추진계획

․ 2015. 2  설계 및 발주

․ 2015. 3 ~ 2015. 12  계약 및 착공, 사업시행

❍ 2015년 교통신호기 신설 및 보수공사(2구역)

– 목   적 : 관내 동대문구, 중랑구 교통신호기 시설물중 서울지방경찰청          규제실의 결과에 따른 교통신호기 시설물을 유지보수하여 시민과         차량의 안전사고예방 및 편의를 제공

– 사 업 비 : 371,000천원

– 사업규모 : 신호등 교체, 제어기 개량, 기타 긴급 복구 등

– 추진계획

․ 2015. 2  설계 및 발주

․ 2015. 3 ~ 2015. 12  계약 및 착공, 사업시행

❍ 2015년 교통안전표지 유지보수 공사

– 목   적 : 관내 교통안전표지에 대하여 신설 및 불합리한 시설에 대한

개선을 실시하여 시민생활의 불편 및 안전사고를 예방하고

쾌적하고 안전한 도시환경 조성

– 사 업 비 : 90,000천원

– 사업규모 : 안전표지 교체 및 신설, 철거 등

– 추진계획

․ 2015. 2  설계 및 발주

․ 2015. 3 ~ 2015. 12  계약 및 착공, 사업시행

시설물 관리

❍ 소규모 수리 및 보수기자재 구매

– 대    상 : 기전설물 및 보수자재

– 사 업 비 : 52,000천원

– 추진계획 : 연중 시행

❍ 건설장비 대폐차 유지관리

– 대    상 : 차량 및 건설장비 30대

– 사 업 비 : 186,000천원

– 추진계획 : 유류구매-조달, 소모품 구매 및 차량수리 연중 시행

단위사업 시행

❍ 지하차도 배수펌프 교체 사업

– 대    상 : 신내 및 군자지하차도 배수펌프 교체

– 사 업 비 : 110,000천원

– 추진방법 : 조달구매 교체

– 추진계획 : 2015.2 발주 및 계약

❍ 동호대교 점검통로 전기공사

– 대    상 : 동호대교, 옥수 및 압구정고가차도 점검통로 조명설비정비

– 사 업 비 : 200,000천원

– 추진방법 : 설계, 일반경쟁 발주

– 추진계획 : ․ 2015.2 설계

․ 2015.3 발주 및 계약,

❍ 금호터널 CCTV공사

– 대    상 : CCTV 4대 설치, 서버, 모니터 교체

– 사 업 비 : 100,000천원

– 추진방법 : 일반경쟁

– 추진계획 : 2015.2 발주 및 계약

❍ 옥수․금호터널 보도차단벽설치 전기공사

– 대    상 : 옥수금호터널 보도차단벽 조명설비

– 사 업 비 : 67,000천원

– 추진방법 : 2014.12 공사계약(장기계속)

– 추진계획 : 토목공정 맞추어 공사 진행

❍ 옥수․금호터널 보도차단벽설치 통신공사

– 대    상 : 옥수금호터널 보도차단벽 조명설비

– 사 업 비 : 87,000천원

– 추진방법 : 2014.12 공사계약(장기계속)

– 추진계획 : 토목공정 맞추어 공사 진행

기전시설물 유지관리 용역

❍ 전기안전관리대행 용역

– 대    상 : 터널 1개소, 지하차도 8개소

– 사 업 비 : 17,000천원

– 추진방법 : 월별 1~3회 유지관리 점검후 대가 기성지급

– 추진계획 : 2015.2 발주 및 계약

❍ CCTV 유지관리 용역

– 대    상 : 터널 2개소, 지하차도 10개소 총 35대

– 사 업 비 : 14,000천원

– 추진방법 : 월별 유지관리 점검후 대가 기성지급

– 추진계획 : 2015.2 발주 및 계약

❍ 비상벨출동서비스 및 유지관리 용역

– 대    상 : 신내 및 능산지하차도 비상벨 총6대

– 사 업 비 : 5,000천원

– 추진방법 : 비상벨출동 및 월별 유지관리 점검후 대가 기성지급

– 추진계획 : 2015.2 발주 및 계약

❍ 재방송설비 유지관리 용역

– 대    상 : 금호터널 1개소, 응봉지하차도 1개소

– 사 업 비 : 13,000천원

– 추진방법 : 월별 유지관리 점검후 대가 기성지급

– 추진계획 : 2015.2 발주 및 계약

5		도로기전설비 점검 및 정비계획

도로기전설비 일상점검

❍ 일상점검 : 연중 1일 1회이상

– 대    상 : 도로기전시설물 39개소 전체

– 점검인원 : 터널, 지하차도 근무자 및 기전보수반 13명

– 점검방법

․ 주      간 : 터널.지하차도별 근무자에 의한 일일시설점검

․ 야간및휴일 : 기전상황실 당직근무자(2명)에 의한 일일순찰점검

– 주요점검사항 : 해당 시설물 점검 후 일일근무일지에 기록

․ 조명시설 : 램프의 점등상태, 조명제어장치 및 선로상태 등

․ 배수펌프 : 소음 및 진동발생 상태, 정상작동 여부

․ 비상발전기 : 시험운전, 축전지 및 냉각수, 연료 계통의 누유

누수상태 등

․ 재방송설비 : 송․수신기 동작상태, 차도내 방송청취 상태 등

․ CCTV : 외관 상태, 화면 및 녹화기능 상태, 회전/Zoom 동작상태 등

․ 비 상 벨 : 작동시험 및 외관상태 확인, 비상벨 음향 상태 등

․ 소 화 기 : 소화기 비치의 적정 여부, 소화기 충약 및 청결 상태 등

․ 변전설비 : 계기류, 보호장치, 접촉부 상태, 열화, 불꽃, 냄새여부 등

– 정비방법

․ 경미한 사항 : 현장 즉시 조치 또는 익일 보수 완료

․ 시설물 개선대상 : 안전조치 이행 후 일상유지 보수업체에 개선

작업지시하여 정비 완료

❍ 월(月)정기 입회점검 : 용역합동

– 대    상 : 전기안전관리대행 용역대상 시설물(75KW 이상) 9개소

– 점검방법 : 전기안전관리 대행업체와 합동점검

– 주요점검사항

․ 절연 및 접지 등 정밀점검 해당사항

․ 부하 평형여부 및 회로별 과전류 발생여부 등

– 정비방법

․ 경미한 사항 : 현장 즉시 조치 또는 익일 보수 완료

․ 시설물 개선대상 : 안전조치 이행 후 일상유지 보수업체에 개선 작업                          지시하여 정비 완료

❍ 분기별 또는 시기별 정기점검

구 분	점 검 사 항	비고
설 대비	► 지하차도 기전시설물 유지관리 상태 ► 지하차도 조명설비 부점등 발생 여부 ► CCTV 및 비상벨 가동상태 ► 가로등/경관조명 유지관리 상태 ► 가로등 부점등 발생 여부 ► 비상연락망 숙지 여부
해빙기 대비	► 해빙기 구조물 변형 등으로 인한 기전설비 이상 유무 ► 봄맞이 기전설비 관리 및 청소 상태 ► 지하차도 기전시설물 유지관리 상태 ► 지하차도 조명설비 부점등 발생 여부 ► 가로등/경관조명 유지관리 상태 ► 가로등 부점등 발생 여부
우기 대비 (여름철)	► 지하차도 배수펌프 및 발전기 등 배수설비의 정상 작동상태 ► 차도 배수로와 집수정의 청소상태 ► 전기설비에 대한 안전점검 ► 전기설비 접촉부 이상유무 ► 지하차도 기전시설물 유지관리 상태 ► 지하차도 조명설비 부점등 발생 여부 ► 가로등/경관조명 유지관리 상태 ► 가로등 부점등 발생 여부
추석 대비	► 지하차도 배수펌프 및 발전기 등 배수설비의 정상 작동상태 ► 차도 배수로와 집수정의 청소상태 ► 전기설비에 대한 안전점검 ► 전기설비 접촉부 이상유무 ► 지하차도 기전시설물 유지관리 상태 ► 지하차도 조명설비 부점등 발생 여부 ► 가로등/경관조명 유지관리 상태 ► 가로등 부점등 발생 여부 ► CCTV 및 비상벨 가동상태 ► 비상연락망 숙지 여부
겨울철 대비	► 설비별(관리실 포함) 방화 대비 ► 급․배수용 및 소화배관 보온 및 동파 대비 ► 지하차도 기전시설물 유지관리 상태 ► 지하차도 조명설비 부점등 발생 여부 ► 가로등/경관조명 유지관리 상태 ► 가로등 부점등 발생 여부

점검결과 정비 조치

❍ 자체 보수

– 고장 상태가 경미하여 자체 보수 가능한 경우, 직원 현장보수 시행

– 현장보수가 어려운 경우, 익일 보수완료

❍ 자체 보수가 어려운 경우

– 단가업체에 작업지시하여 보수 시행

– 전문업체에서 보수 할 사항은 별도 소규모 공사 또는 수리 시행

따로붙임 : 1. 기전시설물 현황 1부.

2. 기전시설물 점검표(터널, 교량, 고가차도, 지하차도) 1부. 끝.