문서번호	녹지관리과-597
결재일자	2015.1.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	주무관	녹지관리과장	중부공원녹지사업소장
김대수	박병구	김윤철	01/21 이용태
협 조
	청사운영1팀장			박안석
	조경지원과장			김제중
	주무관			이찬희

2015년 광장 유지관리계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 01.

중부공원녹지사업소

(녹지관리과)

2015년 광장 유지관리계획

서울시민과 국내외관광객이 많이 찾는 광화문광장, 서울광장 등에 대하여 잔디와 계절꽃을 정기적으로 교체 식재하고 상시 관리체제를 유지하여 서울중심지역의 도시경관을 증진시키고 계절의 정취를 느낄 수 있는 녹색휴식공간으로 가꾸어 시민들의 정서함양에 기여하고자 함.

광장현황

□ 서울광장

잔디면적 : 6,449㎡

관리시설 : 분수대녹지 65㎡, 원형화분 92개, 바닥분수시설 102㎡

현    황 : 스케이트장을 설치하여 운영중에 있어 잔디 대부분이 훼손되어 있는 실정임.

□ 광화문광장

잔디면적 : 2,830㎡(잔디광장 2,510㎡, 화단 320㎡)

관리시설 : 석재화분 290개, 원형화분 38개,타원형화분 24개

현   황 : 잔디광장 및 광화문앞뜰 화단이 겨울철 개방으로 답압과 월동기 한파 피해로 훼손된 상태임.

□ 기타 광장

세운초록띠 3,748㎡, 세종로공원 8,868㎡, 시민열린마당 8,948㎡, 벽화수 275㎡,  다산공원 6,612㎡, 청계광장 300㎡, 세종대로녹지대 6,176㎡, 베를린광장 200㎡

광장 잔디 및 꽃 관리계획

□ 잔디광장 관리계획

서울광장

▸ 겨울철 스케이트장 설치 운영 및 답압으로 광장 잔디상태 불량에 따른 서울광장 잔디 전면 교체

▸ 잔디 전면교체 이후 행사 등 답압으로 생육이 불량하거나 훼손된 곳은 부분 보식

▸ 수시 급수 및 비배작업 등

▸ 추진일정

○ 2015. 2 : 스케이트장 철거

○ 2015. 3 : 스케이트장 철거에 따른 서울광장 잔디 전면 교체(1회)

○ 2015. 3~11 : 행사로 인한 부분보식 및 급수, 비배작업 등 잔디관리

○ 2015. 9 : 여름철 생육 정지 및 각종행사로 생육이 불량한 잔디 전면교체(2회)

※ 날씨, 행사 등 상황에 따라 일정 변동

광화문광장

▸ 광화문광장의 잔디는 집중 관리

○ 겨울철 잔디상태 불량 및 답압으로 훼손된 잔디 보식

○ 향후 생육이 불량하거나 훼손되는 지역은 수시 부분 보식

○ 수시 급수 및 비배작업 등

▸ 생육 활착 시기, 여름철에는 매일 급수작업 시행

잔디조달 계획

▸ 동부공원녹지사업소 난지양묘장에서 재배중인 잔디를 활용하고, 부족할 경우 구매하여 식재

□ 꽃 식재계획

서울광장

▸관리시설 : 원형화분 92개, 분수대 녹지대 65㎡

▸현    황 : 수목과 잔디 등이 식재되어 있음

▸ 추진일정

○ 2015. 3 : 팬지, 비올라, 수선화 등 초봄꽃 식재 및 관리

○ 2015. 4 : 수선화, 아네모네, 루피너스 등 봄꽃 식재 및 관리

○ 2015. 6 : 천일홍, 금어초 등 초여름꽃 식재 및 관리

○ 2015. 8 : 백묘국, 베고니아 등 여름꽃 식재 및 관리

○ 2015. 10 : 포인세치아, 국화 등 가을꽃 식재 및 관리

○ 2015. 11

- 원형화분 : 겨울팬지, 양배추 등 겨울꽃 식재 및 관리

- 분수녹지대 : 겨울꽃, 황금사철 등 식재 및 관리

○ 2015. 11말 : 월동준비(화분 짚덮기 등)

▸ 꽃종 및 수량 : 백묘국, 국화 등 42종 95,000본 식재

▸ 식재 및 조성방법

○ 원형화분은 계절감있고 다양한 종류의 꽃으로 변화있게 입체적으로 식재

○ 화단은 꽃 종류, 색채, 형태를 고려한 디자인 식재 및 테마가 있는 화단으로    조성 및 관리

광화문광장

▸ 관리시설 : 화분 352개(석재화분290개,원형화분38개,타원형화분24개),앞뜰화단320㎡

▸ 현   황 : 화단은 월동기로 짚덮기 되어있으며, 앞뜰 화단에 숙근초 등이 월동중임

▸ 추진일정

○ 2015. 2 : 석재화분에 식재되어 있는 맥문동 묵은잎 정비

○ 2015. 3 : 비올라,수선화 등 초봄 꽃 식재

○ 2015. 4 : 석재화분내 맥문동 분주 및 늘려심기(주위여건에 따라 초종변경)

○ 2015. 4말 : 아네모네, 루피너스 등 봄꽃 식재 및 앞뜰 화단에 부분 보식

○ 2015. 6말 : 메리골드, 금어초 등 초여름꽃 식재

○ 2015. 8 : 라벤다, 베고니아 등 여름꽃 식재

○ 2015. 10 : 포인세치아, 국화 등 가을꽃 식재

○ 2015. 11 : 겨울팬지, 양배추 등 겨울꽃 식재 및 관리

○ 2015. 11말 : 월동준비(화분 짚덮기 등)

▸ 꽃종 및 수량 : 수선화, 백묘국, 할미꽃 등 48종 100,000본 식재

▸ 식재 및 조성방법

○ 광화문 앞뜰에는 숙근초 지하경이 생육하고 있으므로 자연생육을 유도하고, 현존 생육상태와 식생을 고려하여 부족한 부분만 보식하여 테마가 있는 정원 형태로 조성

○ 화분은 다양한 종류의 꽃으로 식재하고, 계절감있고 자연스러운 식재기법으로 조성

기타 지역

▸ 관리시설 : 청계광장(녹지대 300㎡), 다산공원(화분 10개), 벽화수 275㎡ 등

▸ 추진일정

○ 2015. 3 : 꽃관련 시설(화분 및 녹지화단) 청소 및 정리

○ 2015. 3~11 : 계절별 꽃 식재 및 유지관리

○ 2015. 11말 : 월동준비(화분 짚덮기 등)

▸ 꽃종 및 수량 : 라벤다 등 30종 40,000본 식재

▸ 식재 및 조성 방법

○ 청계광장 화단은 전문가의 자문을 받아 꽃 종류, 색채, 형태를 고려한 디자인 식재 및 테마가 있는 화단으로 조성 및 관리

○ 벽화수 측면은 기존 시설을 활용하고 훼손된 부분은 부분보식, 상단면은 계절꽃 식재

조달 및 식재방법

▸조달방법 : 3월에는 이른 봄 꽃샘 추위에 견딜 수 있는 소재가 한정되어 있고 식재  가능한 새로운 꽃종이 시장에 출하되지 않아 동부공원녹지사업소 꽃 활용  하여 식재하고, 4월 이후는 계절감을 느낄수 있도록 개화기별로 양묘장 꽃을 활용하여 식재하며, 부족한 꽃은 구매하여 식재

▸ 식재방법 : 자체 인력(기간근로자 등) 활용 식재

꽃종 및 물량 : 폐츄니아, 백묘국 등 50종 총 235,000본 식재

기타 광장 관리계획

□ 세운초록띠

현   황

▸ 위    치 : 종로구 장사동 116-3번지 일대

▸ 면    적 : 3,748㎡ (폭50m, 길이 70m)

▸ 주요시설

○ 초록띠 : 농작물 790㎡, 잔디 244㎡

○ 수   목 : 느티나무 20주, 둥근소나무 12주, 회양목 2,200본, 노박덩굴등 1,004본  맥문동 등 7,701본, 석재화분 10개, 원형화분 46개, 녹화기둥 6개 등

○ 시설물 : 공원등 21본, 안내간판및안내판 7개,CCTV카메라 2대, 원두막 1개 등의 10개, 앉음돌 6개 등

▸ 현   황 : 세운초록띠에 농작물(보리, 밀)이 식재되어 있음.

추진일정

▸ 2015. 2~4 : 시설물 일제정비(화단 휀스 등 시설물 도색, 농작물 안내판 및 차량방지 볼라드 교체)

▸ 2015. 5 : 여름철 농작물 구매 및 도급 시행

○ 식재면적 : 790㎡

○ 식재시기 : 5월 말

○ 식재종류 : 밭벼, 조, 수수, 기장

○ 식재방법 : 농작물 구매 및 도급 시행

▸ 2015. 10 : 가을철 농작물 구매 및 도급 시행

○ 식재면적 : 790㎡

○ 식재시기 : 10월 중

○ 식재종류 : 보리, 밀

○ 식재방법 : 농작물 구매 및 도급 시행

▸ 2015. 5~11 : 관수, 시비, 방제, 수확 등

□ 광화문시민열린마당 및 세종로공원 등

광화문시민열린마당

▸현    황

○ 면  적 : 8,948㎡

○ 시설물 : 열린마당(3,280㎡), 육조마당(920㎡), 전통담장(60ｍ), 화장실및관리동(170.09㎡), 열주 20개, 주차장 9면, 육조상징벽 6개소, 공원등 77본, 4.19기념탑 1개

○ 수  목 : 소나무 등 17종 6,545주

▸ 유지관리 내용

○ 녹지대 관리

- 관수 및 제초작업, 전지 및 병해충방제 등 유지관리

○ 시설물(관리동, 화장실 등) 청소, 보수정비 등 유지관리

○ 광화문시민열린마당 장소사용 승낙

○ 전통공연 백일장 등 각종 문화행사 장소로 활용

○ 공원 돌보미 사업으로 적극적 환경관리

세종로공원

▸현    황

○ 면   적 : 8,868㎡

○ 편익시설 : 매점 1동, 목재데크 390㎡, 막구조 파라솔 4개, 야외탁자 16개소 등

○ 광   장 : 2,900㎡(화강석판석포장 2,447㎡, 와편포장 276㎡ 등)

○ 역사시설 : 214㎡(사헌부․병조터 흔적복원 및 전돌 214㎡포장)

○ 한글마당 : 168㎡(주춧돌 19개, 앉음돌 11개, 안내돌 1개에 초성, 중성, 종성으로 조합 가능한 11,172자를 돌에 음양각 처리)

○ 관리 및 기타시설 : 공원관리실 40㎡, 기념비 3개, 시계탑 1개

○ 녹지시설 : 소나무, 느티나무 등 11종 9,595주, 원형화분 15개

▸ 유지관리 내용

○ 녹지대 및 화분관리

- 관수 및 제초작업, 전지 및 병해충 방제 등 유지관리

- 폐화 및 롤잔디 교체 식재

○ 시설물(야외무대, 한글마당 등) 청소, 보수정비 등 유지관리

○ 공원내 장소사용 승낙

베를린광장

○ 중구청으로 업무 이관예정

□ 광장유지관리소요예산 :  398,000천원

□ 서울광장 분수시설 운영․관리

분수시설 현황

▸ 조성일시 : 2004.05.01

▸ 면    적 : 102㎡(10.1×10.1m)

▸ 시설내역 : 대형노즐 121개(LED 조명 설치), 모터펌프 24대

가동기간 : 2015. 4 ~ 10

시설현황

▸ 면    적 : 102㎡(10.1×10.1m)

▸ 시설내역 : 대형노즐 121개(LED 조명 설치), 모터펌프 24대

▸ 기계실 현황 : 자동제어 컴퓨터 및 분전반 1조, 분수전기시설 1식 등

유지관리 내용

▸ 수질 유지관리

○ 물놀이형 수경시설의 수질관리지침(환경부 지침)에 의거 수질관리

○ 매월 1회이상(성수기 2회) 서울시보건환경연구원에 수질검사 의뢰

▸ 시설물 유지관리

○ 분수대 시설물 정기점검 및 고장 수리 등 유지관리 시행

○ 분수대 지하 저류조 시설의 청결한 유지관리를 위한 청소용역 시행

▸ 분수 유지관리 및 청소용역 시행

○ 시행시기 : 2015. 3 ~ 11.

○ 시행방법 : 전문업체 도급 시행

○ 소요예산 : 40,000천원

행정사항

동부공원녹지사업소 : 광장내 잔디, 계절꽃 식재에 따른 잔디 및 꽃 등 조달 협조

총무과 : 서울광장 잔디식재 및 분수대 운영시 별도 협의하여 실시.   끝.