문서번호	녹지관리과-622
결재일자	2015.1.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	녹지관리과장	중부공원녹지사업소장
이찬희	박병구	김윤철	01/22 이용태
협 조

시민열린마당 지하 저류조 설치에 따른 검토 보고

2015. 1

중부공원녹지사업소

(녹지관리과)

시민열린마당 지하 저류조 설치에 따른 검토 보고

시민열린마당에 광화문일대 침수 피해 해소의 일환으로 지하저류조 설치에 따른 검토를 하고 아래와 같이 보고 합니다.

현  황

위    치 : 서울시 종로구 세종로동 76-2

면    적 : 8,948 ㎡

조성년도 : 1998.12.31

도시계획상 : 광 장

주요시설물 : 육조마당, 전통담장, 육조상징벽, 주차장 등

협의 내용 (도면 첨부확인)

우수 저류시설 설치 : W 52m × L 52m× H19.3m 박스 1개                               : 저수량 약35,000㎥

: 열린마당 중심부분

저류조 관리실 설치 : W 2.6m × L 5.0m× H2.2m 1개동

: 주차장 및  인부대기실 앞 위치

진행내용

2015. 1. 5 : 물관리계획국 시민열린마당에 지하저류조설치에 따른 의견조회

2015. 1. 9 : 푸른도시국 조경과 의견조회

2015. 1. 15: 푸른도시국 조경과 의견회신

- 의견 : 지하 저류조 설치’는 광장 조성 목적에 맞지 않고, 공사로

인하여 광장 이용과 주 동선 단절로 통행의 불편이 예상

되는 바 곤란함,

※ 2014. 8. 27 : 시 역사도심재생과에서 조선어학회 선열 상징 조형물을                건립코자하였으나 문화재청 매장문화재분과(2013. 8.23.)에서                조선시대 의정부터로 추정되는 유구등이 발견되여                 건립불가 심의로 설치가 무산된바 있음.(발굴제도과-8389호)

검토의견

광화문시민열린마당은 경복궁 및 광화문과 연계하여 중심에 육조마당

열린마당,육조상징벽, 전통담장 등 역사적 의미를 담아 전통기능을

살린 공원형태의 경관광장으로,

인근 경복궁과 광화문, 광화문광장, 세종대왕, 이순신동상 등과

연계하여 내외국이 문화관광을 하고 전통공연, 전시, 백일장 휴식 등

활용도가 높은 문화행사 장소임

이러한 공간에 지하 저류조 설치는 광장조성 목적에 맞지 않고, 공사로

인하여 광장이용 및 주동선 단절과 지상물 설치로 인해 관리차량주차

및 관리인의 통행불편이 예상되므로 빗물 저류조 설치는 바람직하지

않다고 판단됨.

2015. 01.

보 고 자 : 지방기계운영주사보   이 찬 희

붙 임 : 1 광화문 침소해소 추진에 대한 의견요청 1부.

2. 광화문시민열린마당 협의에 대한 의견알림 1부.

3. 광화문 침소해소를 위한 협의자료(설치도면 등) 1부.  끝.