문서번호	인재기획과-919
결재일자	2015.1.22.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		시설재무팀장	인재기획과장
한성훈		김종엽	01/22 박기용
협조

청사 강화유리 출입문 노후 부속자재 정비 계획

2015. 1.

【인재기획과】

청사 강화유리 출입문 노후 부속자재 정비 계획

청사(식당) 내 강화유리 출입문 중, 구성 요소 부식, 노후 등에 따라 제 기능이 곤란한 출입문에 대해 부속자재를 교체하여 시설유지관리에 만전을 기하고자 함

1		실 태

□ 출입문 부식 및 노후 등에 따른 기능장애

○ 출입문을 지탱하여 균형을 잡고 개․폐 속도를 조절하는 플로어

힌지 고장

- 개ㆍ폐시 소음 발생하고 속도 조절이 비정상

- 방치시 문이 열리지 않거나 빨리 닫혀 안전사고 발생우려

- 플로어힌지는 주기적으로 교체해야 하는 소모품임

○ 출입문이 불균형한 상태로 틀어져 있고 유리 일부가 깨져있음

- 방치시 문 이탈 및 깨진 유리 등에 따른 안전사고 발생 우려

○ 출입문 잠금장치인 하부 보조키 고장

○ 강화유리 상․하면에 H바 부식, 노후 등으로 훼손

□ 현장사진

플로어힌지 고장	강화유리 깨짐(파손)	H바 훼손	하부 보조키 고장

2		정비계획

□ 정비내용 : 출입문 노후 부속자재 교체

□ 추진기간 : 2015. 1. 23(금) ~ 1. 30(금)

□ 교체수량 : 12건

○ 강화유리문 1건, 플로어힌지 7건, 하부보조키 2건, H바 2건

○ 위치별 세부내역

연번	건물명	세부위치	고장내역
1	다솜관	2층 남자화장실 출입문	플로어 힌지 고장
2	다솜관	2층 남자샤워실 출입문	플로어 힌지 고장
3	다솜관	2층 여자화장실 출입문	플로어 힌지 고장
4	다솜관	3층 여자샤워실 출입문	플로어 힌지 고장
5	다솜관	4층 남자샤워실 출입문	플로어 힌지 고장
6	다솜관	5층 남자샤워실 출입문	플로어 힌지 고장
7	배움관	1층 현관 우측 출입문(당직실쪽)	플로어 힌지 고장
8	다솜관	1층 식당 출입문(출구쪽) 양개도어 우측	강화유리 깨짐
9	다솜관	1층 식당 출입문(출구쪽) 양개도어 좌측	하부 H바 훼손(이탈)
10	배움관	1층 현관 좌측 양개도어	상부 H바 훼손(부식)
11	다솜관	1층 현관 좌측 양개도어 우측	하부 보조키 고장
12	배움관	1층 현관 좌측 양개도어	하부 보조키 고장

□ 소요예산 : *******

○ 산출근거 : 시중가 견적

□ 시행방법

○ 금액이 소액인 바, 시중가 조사시 저가견적을 제시한 아래업체에

작업지시하고, 완료후 무통장 입금 대가 지급

○ 교체업체

*****	*******	***	***
*****	*************** ***************	***	*************

□ 예산과목

○ 인재양성및시험관리, 교육시설유지 및 장비확충, 인재원 청사         유지관리, 공공운영비(201-02). 끝.