문서번호	시설보수과-633
결재일자	2015.1.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
류춘광		박병연	01/23 조병준
협조

설날 대비 도로시설물 순찰 및 정비 시행계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 1.

강서도로사업소

(시설보수과)

설날 대비 도로시설물 순찰 및 정비 시행계획

우리사업소 관리 일반시도 상의 도로시설물에 대한 시민 불편 최소화를 위하여

설날 대비 순찰 및 정비 시행계획을 수립하여 정비하고자 함.

Ⅰ		관련 근거

도로시설과-940(2015.1.22) : 설날 대비 도로시설물 순찰 및 정비계획 알림

(도로시설과-928(2015.1.22) : 설날 대비 도로시설물 순찰 및 정비계획)

추진기간 : 2015. 01.27(화) ~ 02.10(화) 15일간

※ 설 명절 연휴 : 2. 18(수) ~ 2. 22(일), 5일간  [설날 : 2. 19(목)]

Ⅱ		순찰 및 정비 시행계획

대상 시설물 : 시설보수과 57개 시설물 중 56개 시설물

구 분	계	일 반 교 량	고 가 차 도	입 체 교차로	터 널	지 하 차 도	복 개 구조물	비 고
계	57	18	7	6	5	17	4
1 종	7	-	-		4	1 (1)	1
2 종	22	7	4	2	1	8	-
법 외	28	11	3	4	-	7	3

※ 서부트럭터미널앞 지하차도(1종)는 인수 이전이므로 금회 순찰 대상에서 제외

순찰방법

시설물 담당직원 포함 2인 1조 순찰 시행

순찰조 편성

성 명	담 당 시 설 물
1조 유태용 조정갑 (12+4)	- 목동교(2종․B), 안양교(2종․C), 선유교(법외․A) - 개봉철도고가(2종․B), 화곡고가(법외․B) - 신월IC(법외․B), 오류IC(법외․B), 시흥IC(법외․B) - 작동터널(1종․B) - 국회앞지하차도(2종․B), 등촌지하차도(2종․B), 목동교서측지하차도(법외․B)
	- 구로지하차도(2종․B), 오목지하차도(2종․B), 오금지하차도(2종․B), 성산지하차도(법외․B)
2조 류춘광 조정갑 (12+5)	- 서울교(2종․B), 고척교(2종․B), 광명교(법외․B), 개봉교(법외․B), 행주1교(법외․B), 행주2교(법외․B), 개화교(법외․A) - 개봉고가(2종․C), - 궁동터널(1종․B), 생태터널(1종․A) - 오목교서측지하차도(법외․B), - 개화천복개(법외․B)
	- 신정교접속교(법외, B), 역곡천교(법외, A) - 범박터널(1종, A) - 서울교접속지하차도(법외․B) - 염창IC하부복개(법외․B)
3조 김규춘 전재형 (후임자) (12+11)	- 오목교(2종․B), 오금교(2종․B), 여의2교(2종․C), 광복교(법외․B), (구로)도림교(법외․B), - 가리봉철도고가(2종․C) - 개화IC(법외․B), 공단IC(2종,B) - 외발산지하차도(1종․B), 고척2지하차도(법외․B), 구로역지하차도(법외․B), 신도림지하차도(2종․B)
	- 구로1교(법외․B) - 구로고가(2종․B), 가마산고가(법외․B), 오류철도고가(법외․B) - 영등포R. IC(2종․B) - 화곡터널(2종․ B) - 가마산지하차도(2종․B), 공항입구지하차도(2종․B), 개화지하차도(법외․B), 서부트럭터미널앞 지하차도(1종․A) - 도림천복개(좌안)(1종․B), 도림천하류복개(법외․B)

※ 주책임자 : 시설물 담당자

주요 확인사항

구 분	주요 확인사항
공통사항	- 시설물 하부 화재발생요인 방치여부 - 고드름 및 결빙우려지역 집중 순찰, 포장 파손 등 - 교통안전시설(표지판, 노면표시, 교통부속물 등) 파손 여부 - 혹한으로 인한 소화용수 동파방지시설 작동여부 - 응급복구체계 확립을 위한 비상연락망 정비
도로시설물 (교량, 고가, 입체교차, 터널, 복개, 지하차도)	- 포장면(도로침하 및 소파, 노면수 고임) - 배수시설(배수구 뚜껑 및 주변 파손, 누락, 이물질 막힘) - 신축이음 전·후 또는 구조물 경계(단차, 침하) - 갱구부 사면 등 옹벽 손상여부, 타일탈락 등 - 기타 도로부속물 파손 등

순찰결과 조치계획

지적사항은 즉시 보수조치하여 설날(‘15.2.19) 전 정비 완료토록 하고,

즉시 보수조치가 어려운 사항은 별도 정비계획을 수립하여 이상여부 수시 확인

Ⅲ		행정사항

각 시설물별 담당별 순찰보고서 작성 (양식2)

조치결과(정비계획)을 ’15.2.10.(화)한 도로시설과로 제출 (양식1,2)

붙임 :  1. 도로시설물 순찰결과 총괄(양식1). 1부.

2. 도로시설물 순찰 보고서(양식2). 1부.  끝.