다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	은평소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	소방차량 안전사고 예방 철저 알림

1. 차량 배터리 충전장치 관련 안전사고발생(2015.1.22.)과 관련입니다.

2. 잦은 소방차 출동으로 전력 소모가 증가되어 방전을 예방하기 위해 차량에 설치되어있는 외부충전장치(수구)를 차고에서 충전 중  출동으로 충전장치가 제거(이탈)되지 않은 상태에서 전기선에 걸려 부상당한 사고임

3. 소방차량 출동 시 수동으로 충전(자동으로 이탈되지 않는 차량)하는 차량은 반드시 승차전 코드를 뽑고 확인하기 바라며, 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 각 차량에 설치되어 있는 장비에 대하여 오작동 등 점검하여 교통사고 및 안전사고 방지에 최선을 다하여 주시기 바랍니다.

☞ 외부전원 수구(플러그)장치란?

* 자동차 Key의 1단(Acc)에서 코드가 자동 이탈되는 방식으로 충전 중 키 조작 시

소켓플러그가 자동 이탈되는 방식

붙임  차량충전장치(해명자료) 1부.  끝.

	소방행정과장
수신자	재난관리과장,예방과장,현장대응단장,녹번119안전센터장,역촌119안전센터장,수색119안전센터장
담당자	황호성		장비회계팀장	김경태		소방행정과장	01/26 이경일
협조자
시행	소방행정과-971	(		)	접수		(		)
우	122-900	서울 은평구 통일로962 (진관동120)	/	http://fire.seoul.go.kr/eunpyeong
전화	02)389-3119	/전송	02)359-7019	/	ogong983@fire.seoul.kr	/	대시민공개