문서번호	교통운영과-1547
결재일자	2015.1.27.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
★주무관		교통운영팀장	교통운영과장
김병두		심혁보	01/27 강진동
협 조
	주무관			김욱경

교통사망 사고지점 조사결과 종합보고(2015-022)

2015. 1.26.(월)

교통운영과

(교통안전팀)

교통사망 사고지점 조사결과 종합보고(2015-022)

교통사망사고 지점(관리번호 : 2015-022)실태 조사결과 종합보고임

1				조 사 개 요

❍ 조사일시 : 2015.01.22.(목)

❍ 조 사 자 : 교통운영과장 외 6인

❍ 조사지점

- 용산구 녹사평대로 19 이태원 지하차도

❍ 조사방법 : 현장 합동점검 및 관련자료 확인

❍ 중점 점검내용

- 도로구조, 교통안전시설 등 문제점 여부

- 최근 교통사고 발생 현황, 사고지점 주변 도시개발 계획 등

	도로․교통안전시설 현황
① 도로안전시설 : 규제심의 비대상 ○ 시선유도시설 : 시선유도시설(델리네이터), 갈매기 표지, 표지병, 시선유도봉 등 ○ 방호울타리 : 차량용 설치 검토, 중앙분리대, 안전휀스 등 ○ 무단횡단 금지시설 ○ 과속방지턱 : 원호형, 사다리꼴, 가상, 재도색 ○ 미끄럼방지 포장 : 그루빙, 노면 도색 등 ② 교통안전시설 : 규제심의 대상 ○ 교통안전표지 : 주의표지, 규제표지, 지시표지, 보조표지 ○ 노면표시 : 중앙선, 차선, 진행방향, 횡단보도, 안전지대, 어린이‧노인‧장애인보호구역, 속도제한, 서행 등 ○ 신호기(신호등) ③ 기타 : 지하차도 난간(방호울타리) 보강

2				조 사 결 과

1. 교통사망사고 발생보고서 확인

❍ 조사기관 : 용산경찰서 교통조사계

❍ 사고개요

- 발생일시 : 2015.01.18.(일) 03:40경  날씨 : 구름 많음

- 사고장소 : 용산구 녹사평대로 19 이태원 지하차도

*************

**********************

- 피해상황 : 사망1명

*****				*****
* *	* *	* *	****
*	**	****	**	*****************

******************************************************************************************************************************************************************************

2. 현장 합동조사 결과

조사 개요

❍ 관리번호 부여 : 2015-022

❍ 현장 조사일시 : ’15.01.22.(목) 14:00

❍ 점검자 : 5명

- 서울시 : 2명(담당자 황인성, 김병두)

- 경  찰 : 1명(용산경찰서 담당자 유진수)

- 구  청 : 2명(용산구청 담당자 이용근, 이지영)

❍ 조사내용 : 사고원인 조사, 교통안전시설 문제점 여부 등

❍ 조사지점 : 용산구 녹사평대로 19 이태원 지하차도

조사결과

❍ 도로 및 주변현황

- 사고지점은 녹사평대로상 중앙경리단 방향 우로굽은 구간임.

3. 교통사고 이력자료 검토

❍ TAAS 확인결과 (도로교통공단 교통사고분석시스템)

- 최근 3년간(’11～’13) 사고발생지점 반경 200m 이내 사망사고 미발생

3				전문가․관계기관 의견

현장 합동 조사시 관련기관 의견

❍ 공통의견(용산경찰서, 용산구청)

- 이태원 지하차도 난간(방호울타리) 높이가 낮아 보행자와 차량의 추락 위험이 있으므로, 난간(방호울타리) 높이 조정 필요함.

주관부서 의견

*- ****************사고지점 이태원 지하차도 난간(방호울타리) 높이가 경계석 포함 85㎝로, 차량의 추락 위험보다 보도를 이용하는 보행자의 안전사고(추락) 위험이 더 있어 1.1m로 높이 조정이 필요함.

4				조치계획 (의견)

관련기관(부서)에 협의하여 개선 조치

❍ 지하차도 난간(방호울타리) 높이 조정

- 지하차도 관리 기관인 서부도로사업소(시설보수과)와 협의하여 개선 조치하겠음.  끝.