	서울대공원
수신자	시설과장
(경유)
제 목	공사변경 협조 요청(대동물관)

우리과 대동물관 방사장·내실 자동문 및 훈련벽 설치와 관련하여 시공전 일부 구조변경 및 추가사항을 요청하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

○ 요청내역

장 소	위 치	요청 내용	사유
대동물관	아시아물소 내실 분리문	아시아물소 내실(2개칸) 사이의 분리문을 외부에서 개폐가 가능하도록 슬라이딩문으로 교체	기존 분리문은 내실 안에서 개폐조작함으로 동물의 입·방사시 사육사가 안전위험
	코끼리 내실(뒷방) 통로 철창	코끼리 내실(뒷방) 철창 간격을 넓펴 안팎에서 시야를 확보할 수 있도록, 철창 일부를 기존 ∅100mm 파이프에서 ∅25mm 파이프로 교체	기존 ∅100mm 파이프 철창의 간격이 좁아 동물의 이동 및 행동관찰과 내실에서의 이동훈련시 보상용 먹이 급여가 어려움

○ 현장사진 첨부   끝.

	동물복지과장
★주무관	지인환		주무관	유종태		동물복지과장	01/27 이달주
협조자
시행	동물복지과-406	(		)	접수		(		)
우	427-702	경기도 과천시 대공원광장로 102(막계동159-1)	/	http://grandpark.seoul.go.kr/
전화		/전송	02-500-7996	/		/	대시민공개