출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	입자연구팀장	대기환경연구부장
	이수현	한규문	01/28 어수미

	명에 의하여 2015. 1. 27(화) 석면해체 ․ 제거 사업장 석면 비산농도 측정 의뢰와 관련 공기중 석면 시료채취를 위한 출장을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 1. 27.
보 고 자 : 직 환경7급 성명 : 이수현

보       고       내       용

일    시

2015. 1. 27(화)  10:00 ~ 17:00

건    명

출장결과보고(석면 해체·제거 사업장 석면비산농도 측정)

내용

□ 장    소 : 서울강남경찰서 신축공사 석면 해체․제거 사업장

□ 출 장 자 : 강미혜, 이진효, 이수현

□ 출장목적

- 개별 석면 해체·제거사업장에서의 석면비산농도 측정

□ 실시결과

공사명	위 치	시료채취 지점	채취량
서울 강남경찰서 신축공사	강남구 테헤란로 114길11	부지경계선 4지점	각 2,410ℓ
		위생설비입구 1지점	1,210ℓ
		음압기배출구 1지점	1,210ℓ

- 부지경계선, 위생설비 입구 등 6개 지점에서 공기 중 석면 시료채취 실시

- 현장 측정시 수사과 경제팀 건물 천장텍스 석면 해체·제거 중이었으며.

- ‘14년 8월 강남경찰서가 이전하여 해체건물 내에서의 사용자는 없었고,

- 최초 석면 해체·제거 작업으로 폐기물 반출은 없었음.

내용

□ 관련사진

사업장 전경 1	사업장 전경 2	사업장 전경 3 (석면해체·제거 건물)
부지경계선 1 (방순대식당 옆)	부지경계선 2 (구내매점 옆)	부지경계선 3 (본관 앞)
부지경계선 4 (과학수사팀 건물 앞)	위생설비입구 (민원인 휴게실 안)	음압기배출구 (수사과경제팀 건물 입구)

□ 향후조치

- 채취한 공기중 시료 분석 후 해당기관에 결과 통보