문서번호	정수과-435
결재일자	2015.1.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
권오정		이금재	01/28 정종기
협조

배출시설 및 방지시설 운영일지(1/27)

2015.  1. 28.

뚝도아리수정수센터

(정수과)

배출시설 및 방지시설 운영일지

작성자 : 배출수처리장 박현석

2015년        1월      27일     화요일     날씨 : 맑음

1. 배출시설별 가동 시간대

○ 여과지 : 24시간     ○ 침전지 : 24시간

2. 방지시설별 가동시간대 (처리방법 : 물리,화학적 처리법)

구분	1차농축조		2차농축조		탈수기 (구동속도 : 0.4 )
	1지	2지	1지	2지	기기	1호	2호	3호	4호	5호	6호
가동시간 (시간)	24	24	24	24	가동시간	-	-	-	08:00~24:00	08:00~24:00	08:00~24:00

3. 배출수 처리현황

구분＼항목		전일지침(㎥)	금일지침(㎥)	검 침 량(㎥)	비 고
방 류 량		9,680,907	9,685,512	4,605
전력 사용량(MWh)		1353.11	1354.66	1.55
2차농축조슬러지 계면높이	1지	0.0			토크: -
	2지	0.5			토크: -270

4. 약품 사용량 (폴리머)

입고량(kg)	전재고량(kg)	사용량(kg)		현재잔량(kg)	비 고
	2,200	1일 투입량-	월 누계 -400	2,100

5. 유기물 등 자동측정일지(방류수)-TMS

항목	pH	SS(mg/L)	COD(mg/L)	비 고
측정치	7.0	3.4	5.6

6. 슬러지 처리(정수오니)

슬러지발생량(톤)	반출량(톤)	보관량(톤)	함수율(%)	슬러지반출장소	운반업체
일발생량: 19.55	반 출 량 : 19.55 NO : 25	19.24	72.6	진명기업(주) (경기도 김포시 월곶면 갈산리 49-7 소재)	(주)임송농산 (서울 강서구 화곡동 111-2 소재)
월누계: 486.79

7. 방지시설 고장 유무 및 특기사항

방지시설고장유무점검(매일)	이상 없음
특기 사항

8. 지도․점검 받은 사항

단속기간	점검자	위반사항	위반사항에 대한 조치 계획

배출수 처리장 업무일지(1/27)

1. 근무현황

근 무 자	유병태,이주경,박현석,김도원
휴 무 자

2. 탈수 Cake 함수율

구 분	탈수기 1호	탈수기 2호	탈수기 3호	탈수기 4호	탈수기 5호	탈수기 6호	평균
함수율(%)	-	-	-	72.6	72.6	73.7	72.6

3. 방류량 / pH / SS / 탈수 Cake 반출량

방류량(㎥)	pH	SS(mg/L)	COD(mg/L)	탈수케익 생산량 (ton)	전력량(MWh)
					금일 검침분	누적분
4,605	7.0	3.4	5.6	19.55	1.55	1354.66

4. 금일업무

1. 탈수기 세척노즐 청소 및 점검

2. 탈수기#1~3 약품펌프 점검 및 콘크리트 양생작업 - DK

3. TMS 정도검사 대비 pH전극교체 - 한솔엔지니어링

5. 명일예정업무

1. 탈수기 세척노즐 청소 및 점검

2. 탈수기#1~3 약품펌프 점검 및 콘크리트 양생작업 - DK

3. 방류수 SS 측정 및 정도검사 대비 SS 시약제조

6. 특이사항