문서번호	급수운영과-1828
결재일자	2015.1.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
박경원		01/29 조면행
협 조
	주무관			이상무

2015년 소블록 배급수관망 개선사업 현황보고

2015. 1.

강서수도사업소

(급수운영과)

「2015년」

소블록 배급수관망 개선사업 현황보고

고품질 아리수를 단수 및 정체수 없이 공급하기 위한 소블록 배급수관망 개선사업 추진계획에 따른 우리 사업소 정비대상(구로구 1개소)에 대한 현장조사 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 사업 목적

○ 고립 지역의 단일배관을 이중화하여 단수없는 누수복구 체계 구축

○ 관말 정체수 발생지점에 대한 순환배관망 형성하여 수질저하 방지

□ 사업선정 대상 : 구로구 1개소

○ 위    치 : 구로구 고척동 76-147 ~ 76-321호 간

○ 공사개요 : D=150mm, L=130m(배정예산 : 1,000천원)

○ 수    계 : 신정배수지(신정2중BL)

○ 선정사유 : 관말 정체지역

○ 위치 및 배관현황도

위 치 도
배관 현황도

□ 보고 내용

○ 배관 현황 : D150mm 관말임

○ 수질 및 기타현황 : 배수본관(D150mm) 관말에 D50mm 인입선이 분기되어                         급수중으로 정체 및 수질이상은 없음.

○ 순환배관 불가사유 : 구간 중 2개 필지가 사유지로, 토지 소유주의 지장물        매설 반대 및 이에따른 토지사용 허가요청 불허.

○ 사유지 현황

주 소	고척동 76-137호	고척동 76-232호
지 목	잡종지	답
면 적(㎡)	463	149
토지사용 여부	불가	불가
토지 현황도

□ 향후 계획

○ 주변지역 개발에 따른 건물 신축 예정으로, 토지 소유주 변경시 급수협의로

순환배관망 형성.

□ 기타 사항

○ 상기와 같은 사유로 공사가 불가함에 따라 본부 누수방지과에 요청하여          “2015년 소블록 배급수관망 개선사업” 대상에서 제외코자 함.  끝.