문서번호	지리정보과-537
결재일자	2015.1.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	지리정보과장	시설안전부장		상수도사업본부부본부장
김영혁	정윤홍	강신재		01/29 고인석
협 조

「2014년 12월 31일 기준」

상수도 시설물 현황(통계) 보고

2015. 1.

상수도사업본부

지리정보과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 인권 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

「2014년 12월 31일 기준」

상수도 시설물 현황(통계) 보고

2014년 12월 31일 기준 상수도 GIS에 구축되어 있는 상수도 시설물에 대한 구경별, 재질별, 설치연도별 통계현황을 보고 드림.

1		작성개요

□ 작성기준일 : 2014. 12. 31.

□ 작성대상 : 상수도 시설물(관로, 밸브류 등 기타시설물)

○ 신설, 철거, 이설, 택지개발지구의 불용관 정비 등으로 증감된 사항

○ 횡단굴착, 누수복구 등 현장 확인으로 변동된 사항

○ 상수도 GIS DB 정확도 개선사업에서 현장 확인으로 변동된 사항 등

□ 작성방법

○ 작성 기준일상 상수도 GIS에 구축된 실시간 자료

○ 사업소별/구(시계외 포함)별 용도·재질·설치연도별 현황

2		2014년 통계현황

□ 상수도관 통계현황

○ 상수도관 총 연장 : 13,721㎞(’13년도 : 13,791㎞, 0.5% 감소)

(단위:㎞)

구 분	합 계	도수관	송수관	배수관	급수관	공업용수관
합 계	13,721	85	524	9,808	3,296	8
13 ~ 50㎜	4,111	-	-	933	3,178	-
80 ~ 350㎜	7,917	-	44	7,753	118	2
400㎜ 이상	1,693	85	480	1,122	-	6

○ 연도별 상수도관 총연장

(단위:㎞)

구 분	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년
연 장	13,846	13,841	13,801	13,791	13,721
증․감	-	-5	-40	-10	-70

	【연도별 상수도관 총연장 변화 추이】

○ 사업소별 상수도관 현황

(단위:m)

사업소	합 계	급수관	배수관	송수관	도수관	공업용수관
합 계	13,721,371.8	3,296,462.1	9,807,808.7	524,844.1	84,576.7	7,680.2
중 부	2,128,891.6	539,656.4	1,487,424.5	101,810.7	-	-
서 부	1,845,299.3	461,660.4	1,318,972.4	646,66.5	-	-
동 부	2,226,752.6	571,959.2	1,522,717.3	74,644.8	57,431.3	-
북 부	1,288,814.8	320,662.6	890,307.6	77,844.6	-	-
강 서	1,533,404.2	349,725.0	1,147,049.3	34,268.3	-	2,361.6
남 부	2,176,002.3	555,086.1	1,540,962.1	63,904.0	10,731.5	5,318.6
강 남	1,364,663.3	240,740.1	1,072,280.3	41,909.5	9,733.4	-
강 동	1,157,543.7	256,972.3	828,095.2	65,795.7	6,680.5	-

- ’13년 대비 상도관 연장증가 : 강남(5㎞)

▷ 세곡․우면 보금자리주택 조성으로 인한 신규관 부설

- ’13년 대비 상수도관 연장감소 : 서부(-27㎞), 동부(-25㎞)

▷ 녹번1-3구역 재개발(서부), 왕십리뉴타운(동부) 등 조성사업으로 인한 기존관 철거․폐쇄

	【사업소별 상수도관 비율】

○ 재질별 상수도관 현황

(단위:m)

구분 재질	합 계		급 수 관		배 수 관		송 수 관		도수관		공업용수관
	연장	비율	연장	비율	연장	비율	연장	비율	연장	비율	연장	비율
합 계	13,721,371.8	100	3,296,462.1	100	9,807,808.7	100	524,844.1	100	84,576.7	100	7,680.2	100
덕타일주철관	8,222,851.0	59.9	114,868.1	3.5	7,980,427.6	81.4	127,055.5	24.2	13.9	0.0	485.9	6.3
아연도강관	8,082.7	0.1	4,762.4	0.1	3,320.3	-	-	-	-	-	-	-
PVC관	3,744.5	0.0	249.5	-	3,495.0	-	-	-	-	-	-	-
PE관	77,465.6	0.6	39	-	77,395.2	0.8	31.4	-	-	-	-	-
SSP관	3,835,069.8	27.9	2,987,320.4	90.7	847,709.0	8.7	40.4	-	-	-	-	-
동 관	267,440.4	1.9	185,980.4	5.6	81,460.0	0.8	-	-	-	-	-	-
주철관	78,758.0	0.6	2,862.2	0.1	70,857.7	0.7	3,068.6	0.6	-	-	1,969.5	25.7
주철관 (갱생)	336,838.7	2.5	6	-	332,205.3	3.4	4,627.4	0.9	-	-	-	-
강 관	787,922.9	5.7	372.1	-	329,012.3	3.4	368,750.9	70.2	84,562.8	100	5,224.8	68.0
강 관 (갱생)	82,066.0	0.6	-	-	60,796.1	0.6	21,269.9	4.1	-	-	-	-
HI-3P관 및 기타	21,132.2	0.2	2	-	21,130.2	0.2	-	-	-	-	-	-

- ’13년 대비 재질별 상수도관 연장 주요 증․감현황

▷ 증가 : 송배급수관 정비공사로 인해 덕타일주철관(25㎞), 강관 갱생(25㎞)

▷ 감소 : 배급수관 정비공사로 인해 세척갱생관(24㎞), 회주철관(7㎞), 아연도․PVC․PE관 등 비 내식성관(10㎞), 재개발 재건축으로 인해 SSP(42㎞) 감소

	【재질별 상수도관 현황(㎞)】

□ 밸브류 및 기타 시설물 통계현황

○ 총 267,584개소(’13년도 : 265,487개소, 0.8% 증가)

(단위:개소)

사업소별	합 계	제수밸브	퇴수밸브	공기밸브	역지밸브	감압밸브	소화전	급수탑	유량계	신축관	수압계
합 계	267,584	189,424	8,494	8,185	315	167	58,799	116	596	1,247	241
중 부	42,919	29,689	1,247	1,071	68	39	10,436	23	132	126	88
서 부	34,181	25,150	1,031	1,059	55	29	6,583	22	100	119	33
동 부	37,409	27,284	1,054	1,264	16	4	7,507	12	67	188	13
북 부	25,626	18,237	621	583	40	20	5,949	16	45	92	23
강 서	31,253	22,136	1,353	1,054	31	18	6,438	11	68	130	14
남 부	43,491	30,512	1,538	1,410	29	40	9,648	19	63	206	26
강 남	30,109	20,832	843	1,107	63	11	6,936	8	72	214	23
강 동	22,596	15,584	807	637	13	6	5,302	5	49	172	21

- ’13년 대비 밸브류 및 기타시설물 증․감 현황

구 분	합 계	제수밸브	퇴수밸브	공기밸브	역지밸브	감압밸브	소화전	급수탑	유량계	신축관	수압계
증․감	2,097	1,025	167	183	40	8	525	-10	32	112	15

	【밸브류 및 기타 시설물 현황】

○ 일반 밸브류(제수․퇴수․공기밸브) 재질별 현황

(단위:개소)

구분	합 계	덕타일	스텐레스	회주철	주강	강판	기타
합 계	206,103	137,844	25,641	41,387	63	552	616
제수밸브	189,424	126,857	23,607	38,221	52	520	167
퇴수밸브	8,494	4,666	1,987	1,777	11	32	21
공기밸브	8,185	6,321	47	1,389	-	-	428

- ’13년 대비 재질별 밸브류 주요 증․감현황

▷ 증가 : 노후밸브 정비공사로 인해 덕타일주철관(1,375개소), 스텐레스(2,171개소)

▷ 감소 : 노후밸브 정비공사로 인해 회주철(3,325개소)

	【일반밸브류 재질별 현황】

붙임 : 1. 주요통계별 증감현황 1부.

2. 2014년 상수도관 통계 현황 각 1부. 끝.