문서번호	행정지원과-1874
결재일자	2015.1.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	수질팀장	행정지원과장
정승열	김철	01/30 이만섭

2015년 법정수도꼭지 수질검사 계획

2015. 1. 30

행정지원과

(수질팀)

작성자	팀장 : 김철(☎3146-3847) 담당 : 정승열(☎3146-3832)

2015년 법정수도꼭지 수질검사 계획

시민들에게 안전하고 깨끗한 아리수가 공급 되도록 수도꼭지 수질검사를 실시하여 아리수 신뢰도 향상 및 음용율 제고에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		관 련 근 거

〚법정 수도꼭지 수질검사 업무개선〛본부 수질과-7919(2014.11.19.)호

〚2015년 수질검사․관리 계획〛행정지원과-1776(2015.1.29.)호

법령 : 수도법 제29조제1항, 먹는물수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4조

Ⅱ		추 진 개 요

추진부서 변경

2014년	⇨	2015년
상수도연구원 ○ 수도꼭지 수질검사(매월 450지점) - 일반지역 430, 노후지역 20		수도사업소 8개소 ○ 수도꼭지 수질검사(매월 450지점) - 일반지역 434, 노후지역 16 - 각 사업소 매월 50~60지점

○ 본부 수질과 : 수도꼭지 수질검사 총괄(데이터 관리 등)

사업소별 추진목표 : 강서 54개소(수도꼭지 52, 노후관 2)

사업소	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
수도꼭지 (434지점)	50	52	64	52	52	64	50	50
노후관 (16지점)	2(뚝도)	2(강북)	2(구의)	2(강북)	2(영등포)	2(암사)	2(암사)	2(광암)

Ⅲ		추 진 내 용

검사대상 선정

○ 선정근거 : 먹는물수질기준 및 검사등에 관한 규칙 별표2

- 급수인구 30,000명당 1지점+66지점

- 서울시 : 413지점 = (10,413,232명 ÷ 30,000명)+66명

- 노후지역은 정수장별로 2개이상 수질검사 실시(환경부 지침)

○ 지점선정 및 대상(54개지점 : 수도꼭지 52, 노후관 2)

- 사업소별 인구수에 비례하여 다중이용시설 및 인근, 중블럭 관말 지점 등

미생물 검사 교육 및 시험재료 확보(2014.12.19. 기실시)

○ 미생물 교육 : 미생물 검사이론, 실습, 폐기물 처리, 정도관리 등

○ 시험재료 확보 : 멸균 시료병, 검사용 시약, 피펫팁 등

검사항목 (수도꼭지 : 6개항목, 노후관 : 12개항목)

○ 수도꼭지 : 6개항목

- 법정항목(4개항목) : 일반세균, 총대장균군, 대장균, 잔류염소

- 자체항목(2개항목) : 탁도, pH

○ 노후관 : 12개항목

- 법정항목(10개항목) : 일반세균, 총대장균군, 대장균, 잔류염소, 철, 동,

아연, 망간, 염소이온, 암모니아성질소

- 자체항목(2개항목) : 탁도, pH

검사주기 : 월1회 실시(2015년 1월부터)

Ⅳ		행 정 사 항

독립된 미생물 실험실 확보

매월 54개소 지점 시료채수 및 수질검사 실시:매월 5일한 보고(수질과)

수질검사에 필요한 시약 초자 및 검사장비 준비

미생물 실험에 필요한 고압멸균기, 배양기, 무균작업대 등 점검

붙 임 : 1. 법정수도꼭지 업무개선 계획서(안) 1부.

2. 먹는물 관리법 시행규칙 1부. 끝.