투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	장안교(구교) 성능개선공사 시행(긴급)

1. 토목부 - 22068(2014.11.10.)호와 관련입니다.

2. 노후 교량 성능개선을 통한 시설물의 안전성 확보 및 간선도로망의 효율증대를 위해 「장안교(구교) 성능개선공사」를 아래와 같이 시행코자 합니다.

가. 공사개요

ㅇ 공사명 : 장안교(구교) 성능개선공사

ㅇ 위  치 : 동대문구 장안동 92 ~ 중랑구 면목동 170

ㅇ 규  모 : 폭 17m, 연장 218m

나. 공사기간 : 착공일로부터 24개월

다. 도 급 비 : 14,317,871천원(‘14년 예산 15억원)

라. 예산과목 : 도로시설과 · 교량관리 · (도시개발특별회계) 일반교량관리 · 장안교성능개선 · 시설비 및 부대비 · 시설비

마. 입찰 및 계약방법 : 제한경쟁입찰, 공동계약, 장기계속계약

바. 입찰참가자격

ㅇ「건설산업기본법」 제8조 및 같은 법 시행령 제7조 규정에 의한 토목공사업(토목건축공사업 포함) 면허를 보유한 업체.

ㅇ 공동도급 가능하고 지역의무 공동도급 대상 공사로 입찰공고일 전일 부터 계약체결일까지「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 」제88조 3항에 의하여 서울특별시에 주된 영업소가 있는 자 중에서 1인 이상을 반드시 공동수급체 구성원으로 하여야 하고 지역 업체 최소지분율은 49% 이상이어야 함

ㅇ 입찰공고일 기준 최근 10년 이내 단일공사로 빔이 연속형인 pre-flex beam 65m(교량 폭 17m 이상) 이상 제작 및 설치 공사를 시행하여 준공 실적이 있는 업체

- 본 공사의 Pre-flex beam 의 규모는 200m 임.

ㅇ 평가 기준규모는 연장 140m(교량 폭 17m 이상)이상 연속형 pre-flex beam 제작 및 설치공사 시공실적을 100%로 평가.

- 주된 영업소가 서울시 소재인 업체는 상기 공사면허와 실적을 보유한 경우 단독 입찰 가능.

- 공동수급체 구성원의 수는 2개사 이내이고 대표사는 출자비율이 많은 자 이어야 함.

- 공동수급체 구성원별 계약참여 최소 지분율은 5% 이어야 함.

ㅇ 본 공사는 신기술(특허공법)이 일부 적용된 공사로써 낙찰자는 신기술(특허공법)소유권자와 우리시간 체결한 “신기술(특허) 사용협약서“를 준수하여야 하며, 낙찰자는 위 협약서 제4조(하도급 등)에 의하여 하도급이 체결되는 경우에는 하도급부분에 해당하는 예정가격에 원도급공사의 낙찰률(낙찰율이 80% 미만인 경우에는 80%)과 「건설산업기본법」에 따라 하도급계약의 적정성 심사대상이 되는 비율을 곱한 금액을 기준으로 하도급대금을 정하여야 함.

사. 현장설명 : 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제15조 3항 규정에 의거 생략

아. 하자기간 : 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제68조 「건설사업기본법 시행령」 제30조에서 정한 바에 의함.

붙 임 :  1. 위치도 및 조감도 1부

2. 공사설명서 1부

3. 사업비집행계획서 1부

4. 긴급공고사유서 1부

5. 청렴이행서약서 1부

6. 서울특별시 공사계약특수조건 1부

7. 시설공사 시행계획(방침서) 1부

8. 설계내역서 1부

9. 공사시방서 1부

10. 계약심사 결과 1부

11. 계약심사단 심사결과 1부

12. 계약심의 결과 1부

13. 건설기술심의 결과 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	오열상		토목총괄과장	김영수		토목부장	노우성		시설국장	이광세
도시기반시설본부장	11/11 천석현
협조자	주무관	남만조		계약1팀장	김점선		재무과장	김홍기
시행	토목부-22176	(		)	접수		(		)
우	100-120	서울시 중구 덕수궁길15 서소문별관 2동3층 서울시 도시기반시설본부 토목부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	3708-2543	/전송	3708-2599	/		/	대시민공개