문서번호	시설보수과-888
결재일자	2015.2.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	시설보수과장	서부도로사업소장
배종우	김지환	신동헌	02/02 임대성

「시설물 안전 확보를 통한 안전도시 서울 구현」

2015년 도로시설물 안전 및 유지관리계획

2015. 1.

서부도로사업소

(시설보수과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 □
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 □
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 □
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 인권 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 □
	●	기업	:	유 □	(		)		무 □
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 □
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 □
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 □

「시설물 안전 확보를 통한 안전도시 서울 구현」

2015년 도로 시설물 안전 및 유지관리계획

우리 사업소에서 관리하는 도로시설물에 대하여 시설물 안전 확보를 통한 재해 및 재난 방지를 위하여 2015년 도로시설물 안전 및 유지관리계획을 수립․시행하고자 함.

□ 추진근거

❍ 시설물의 안전관리에 관한 특별법 제4조 및 동법 시행령 제5조

- 공공관리주체는 매년 소관 시설물에 대한 안전 및 유지관리계획을 수립․시행하여야 한다.

❍ 동법 시행규칙 제3조

- 관리주체는 시특법 제4조에 따른 안전 및 유지관리계획을 매년 2월 15일까지 특별시장에게 보고하여야 하며, 특별시장은 보고를 받은 날부터 15일 이내에 국토교통부장관에게 제출하여야 한다.

- 단, 관리주체가 2월 15일까지 ‘시설물정보관리종합시스템(FMS)’으로 제출한 경우 국토교통부장관에게 제출한 것으로 본다.

□ 추진방향

▹ 시특법 상 시설물의 안전 및 유지관리계획 수립 대상은 1종, 2종 시설물이나, 종합적인 안전관리 강화 차원에서 법정외 시설물을 포함하여 계획 수립‧시행

▹ 유지관리 기본계획과 더불어 별도로 상․하반기 74개 도로시설물에 대한 정기점검 계획을 수립하여 안전점검 실시

□ 시설물 관리현황

❍ 도로시설물 현황(전체)

구 분	계	1종	2종	법정외
계	74	9	25	40
일반교량	28	-	1	27
고가차도	15	-	10	5
입체교차	2	-	-	2
복개구조물	12	5	6	1
터널	5	4	1	-
지하차도	12	-	7	5

❍ 1종 시설물 : 9개소

연번	시설명	종별	등급	준공일	폭	길이	구조	종류
1	남산1호터널(구)	1종	B	‘70.08.15 ‘95.06.30	10	1,530	ARC	터널
	남산1호터널(신)			‘94.02.26	9	1,532
2	남산2호터널	1종	B	‘70.12.24 ‘01.06.03	10.1	1,620	ARC	터널
3	남산3호터널	1종	B	‘78.03.31	18.4	1,260	ARC	터널
4	월드컵터널	1종	B	‘02.07.30	27	305	철근아치	터널
5	불광천복개1구간	1종	B	1989	8～24.8	2,866	완전복개	복개
6	녹번천복개	1종	B	1984	8.9~23.1	2,336	완전복개	복개
				1980	23.2	995
7	욱천복개1구간	1종	B	1970	10~18	3,063	완전복개	복개
8	욱천복개2구간	1종	B	1970 2009	24.2 ～33.3	1,575	완전복개	복개
9	청계천복개(우안)	1종	B	‘05.09.30	2.1 ~19.6	4,486	완전복개	복개

❍ 2종 시설물 : 25개소

연번	시설명	종별	등급	준공일	폭	길이	구조	종류
1	성산교	2종	B	‘90.12.30	30	103.7	RCS	교량
2	서소문고가	2종	B	‘66.08.26	15	330	PCI	고가
3	서대문고가	2종	B	‘71.04.15	11.5	270	PCI	고가
4	한남2고가	2종	B	‘76.12.31	15	178.5	PCI	고가
5	소월고가	2종	B	‘77.08.17	7.8	295	STB PCI	고가
6	수색교	2종	B	‘77.12.31	18.4	160	RCT	고가
7	현저고가	2종	B	‘79.08.16	15	336	STB	고가
8	봉원고가	2종	C	‘79.08.16	15	100	RCH	고가
9	욱천고가	2종	B	‘79.12.31	11.4	342	PCI	고가
10	삼각지고가	2종	B	‘81.11.	11.9	237	PCI PCB	고가
11	성산고가	2종	B	‘86.05.15	17	120	RCS	고가
12	금화터널	2종	B	‘79.08.16	18	555	ARC	터널
13	이태원	2종	B	‘77.04.30	15.3	350	철근CON'C	지하차도
14	남산2호터널입구	2종	B	‘78.05.31	4	308.7	철근CON'C	지하차도
15	서빙고	2종	B	‘84.08.15	12	340	철근CON'C	지하차도
16	성산	2종	B	‘89.12.	10.5	367	BOX	지하차도
17	증산	2종	B	‘91.07.15	27.5	575	라멘 BOX형	지하차도
18	모래내	2종	B	‘02.11.30	9.7	325	CON'C BOX	지하차도
19	신사	2종	A	‘10.02.24	15.5	270	철근CON'C	지하차도
20	불광천복개2구간	2종	B	1994	20	374	반복개	복개
21	홍제천1복개1구간	2종	B	1999	20	171	반복개	복개
22	홍제천1복개2구간	2종	B	1999	20	330	완전복개	복개
23	홍제천1복개3구간	2종	B	1991	20	449	반복개	복개
24	홍제천1복개4구간	2종	B	1991	20	236	반복개	복개
25	홍제천1복개5구간	2종	C	1991	20	545	반복개	복개

❍ 법정외 시설물 : 40개소

연번	시설명	종별	등급	준공일	폭	길이	구조	종류
1	증산교	법정외	B	‘70.09.30	17.5	60	RCS	교량
2	사천교	법정외	B	‘75.12.30	34	90	PCI RCS	교량
3	홍연교	법정외	B	‘76.12.30	26	52	RCS	교량
4	백련교	법정외	B	‘06.01.31	26	37.5	PF	교량
5	신응교	법정외	B	‘78.12.20	25	60	RCS	교량
6	홍연2교	법정외	B	‘78.12.28	25	65	PCI	교량
7	증산2교	법정외	B	‘78.03.30	20	60	PCI	교량
8	홍제교	법정외	C	‘80.02.27	24	71	PCB	교량
9	중암교	법정외	B	‘88.12.30	25	80	RCS	교량
10	성산2교	법정외	B	‘88.12.05	30	60	PCI	교량
11	홍남교	법정외	B	‘88.12.20	20	65	PCI	교량
12	상암교	법정외	B	‘93.12.30	24	60	SPG	교량
13	성산1교	법정외	B	‘01.12.26	35	75.4	STB	교량
14	성산3교	법정외	B	‘02.05.26	9	47	RPF	교량
15	연남교	법정외	B	‘02.12.	20	59.5	RC라멘	교량
16	중동교	법정외	B	‘99.12.	20	60	PF	교량
17	모전교	법정외	A	‘05.09.30	23	19.5	충복식상로아치교	교량
18	광교	법정외	B	‘05.09.30	45.5	30.7	강상판 판형교	교량
19	장통교	법정외	A	‘05.09.30	11.8	22	л형 RC라멘교	교량
20	광통교	법정외	A	‘05.09.30	14～41	23.755	콘크리트BOX,석재	교량
21	삼일교	법정외	B	‘05.09.30	43.5	22.6	PSC	교량
22	수표교	법정외	A	‘05.09.30	8	23.3	л형 강라멘교	교량
23	관수교	법정외	B	‘05.09.30	25.5	22.2	강상판 판형교	교량
24	진관천교	법정외	B	‘05.07.30	18.5	65	PSC	교량
25	삼천골다리	법정외	B	‘05.07.30	20	60	RC라멘교	교량
26	북한천다리	법정외	B	‘00.05.30	25	40	RC라멘교	교량
27	홍제2교	법정외	C	1970	35.4	47	라멘교	교량
28	남산육교	법정외	B	‘61.12.30	25.6	42.6	RCT	고가
29	충정교	법정외	B	‘70.05.30	40	14.5	SPG	고가
30	한강로다리	법정외	B	‘80.12.31	61.5	16.5	ARC PCI	고가
31	염천교	법정외	B	‘78.05.30	30.8	52.1	STB RCS	고가
32	잠두봉	법정외	B	‘00.11.15	7.5	20.4	PC	고가
33	연희 I.C	법정외	B	‘68.10.30	20	30	PCI	입체교차
34	남산1호입구 IC	법정외	B	‘79.08.15	22	20.7	PCI	입체교차
35	퇴계로	법정외	B	‘71.09.24	15	250	철근CON'C	지하차도
36	의주로	법정외	B	‘74.10.30	16	250	철근CON'C	지하차도
37	잠수교북단	법정외	B	‘76.07.15	14.5	222.9	철근CON'C	지하차도
38	남산1호터널입구	법정외	B	‘79.12.30	9	190	철근CON'C	지하차도
39	연희	법정외	B	‘94.12.30	15.5	108	CON'C BOX	지하차도
40	향동천복개	법정외	B	‘02.11.30	10	26.1	완전복개	복개

□ 시설물 안전 및 유지관리 계획

❍ 시설물의 안전 및 유지관리 체계

- 정기점검(반기별 1회이상)

점검시행 (관리자)	⇒	점검결과보고 (기관장)	⇒	조 치 (보수공사 등 시행)	⇒	조치결과 보고 (기관장)

- 정밀점검(2~3년 1회이상), 정밀안전진단(4~6년 1회이상)

점검시행 (위탁)	⇒	점검결과 및 조치계획보고 (기관장)	⇒	조 치 (보수공사 등 시행)	⇒	조치결과 보고 (기관장)

❍ 안전점검 및 정밀안전진단의 주기 및 방식

구 분	법정주기	계획주기	시행방식
정기점검	1회이상/반기	1회/반기	자 체
정밀점검	1회이상/2년	1회/2년	위탁 및 자체
정밀안전진단	1회이상/5년	1회/5년	위 탁

❍ 상태등급에 따른 점검주기 조정

구 분	상 태 등 급
	A등급	B․C등급	D․E등급
정기점검	반기에 1회 이상	반기에 1회 이상	1년에 3회 이상 (해빙기·우기·동절기 등)
정밀점검	3년에 1회 이상	2년에 1회 이상	1년에 1회 이상
정밀안전진단	6년에 1회 이상	5년에 1회 이상	4년에 1회 이상

❍ 시설물별 조직․인원․장비 확보

▹ 조직도

						서부도로사업소
1조 김지환 이동섭 마순원					2조 최지락 마순원							3조 배종우 김선영					4조 김종성 김선영

▹점검인원

구 분	계	기술직	관리운영직
시설보수과	8	6	2

▹점검장비

장 비 명	규 격	단 위	수 량
고소작업차	14m	대	1
균열확대경	8확대1,10배확대1	개	2
균열게이지	w9193	개	1
콘크리트테스트헤머	NSR형	대	1
쌍 안 경	7*50, 10*50	개	2
카 메 라	삼성	개	2
안 전 벨 트		조	2
점검망치		개	2
랜 턴	충전식	개	5

□ 긴급사항 발생시 조치체계에 관한사항

❍ 주간 긴급조치 체계

긴급사항 발생 (신고접수)	보고	긴급사항 지휘	보고	도시안전본부
	⇒		⇒
시설보수과 300-8374		사업소장 (현장처리:시설보수과장)		유관기관

❍ 야간 긴급조치 체계

긴급사항 발생 (신고접수)	보고	긴급사항 지휘	보고	도시안전본부
	⇒		⇒
당 직 실 300-8400		사업소장 (현장처리:시설보수과장)		유관기관

□ 설계도서의 수집 및 보존에 관한 사항

❍ 설계도서의 수집․보존 현황

시설물별	종별	대 상 시설물수	보관중인 설계도서
			설계도	구조 계산서	시방서	수량산출내역서	점검․진단 보고서	감리 보고서	시설물 관리대장	기타
계		74	74				74		74
교량	1종	-	-				-		-
	2종	1	1				1		1
	법외	27	27				27		27
고가차도	1종	-	-				-		-
	2종	10	10				10		10
	법외	5	5				5		5
입체교차	1종	-	-				-		-
	2종	-	-				-		-
	법외	2	2				2		2
복개구조물	1종	5	5				5		5
	2종	6	6				6		6
	법외	1	1				1		1
터널	1종	4	4				4		4
	2종	1	1				1		1
	법외	-	-				-		-
지하차도	1종	-	-				-		-
	2종	7	7				7		7
	법외	5	5				5		5

□ 시설물 안전 및 유지관리실적 및 계획에 관한 사항

❍ 시설물별 안전 및 유지관리 실적

- [별첨1] 시설물별 점검현황 및 보수현황 참조

❍ 유지관리 계획

- 시설물별 유지관리(보수·보강) 계획은 전차년도에 시행되었던 정밀안전진단 및 정밀점검용역 결과에 근거하여 시설물 유지보수공사 예산의 범위 내에서 별도로 보수·보강 계획 수립 시행

붙 임 : 1. 시설물별 점검현황 및 보수현황 1부.

2. 2015년 시설물별 안전점검 및 진단 예산현황 1부.  끝.