문서번호	원수관리과-241
결재일자	2015.2.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		원수관리과장
김대용		02/02 손주옥
협조

총유기탄소(TOC)계측기 정비 계획 보고

2015. 1

강북아리수정수센터

(원수관리과)

총유기탄소(TOC)계측기 정비 계획 보고

취수장에 운영중인 총유기탄소(TOC) 계측기 측정값 불안정으로 인하 여 정기적으로 교체를하여야 되는 소모성 부품을 구매 교체하여 계측기 운영에 만전을 기하고자 함.

계측기 현황

측정기명	제작사	모 델 명	측정방식	수량	규격(측정범위)	설치년도
총유기탄소(TOC)	GE(프)	Sivers900	CO2막 전도도법	1	0.00~10ppm	09.12

이상현상 및 교체 계획

○이상현상 : 소모성 부품 9000Rainn  Bed 및 UV  Lamp Uprgade Kit의

장시간 사용으로 측정값 불안정(사용기간:1년)

○교체계획 : 소모성 부품을 구매하여 유지관리 전문업체에 의뢰 교체

소요예산 및 구매 방법

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 원수 및 취수비, 재료비(일반재료비)

○ 예산금액 : 1,265천원

○ 구매방법 : 유지관리 전문업체의뢰 구매

○ 지   출 : 구매후 법인카드결재  끝.