출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	입자연구팀장	대기환경연구부장
	이수현	한규문	02/04 어수미

	명에 의하여 2015. 2. 3(화) 석면해체 ․ 제거 사업장 석면 비산농도 측정 의뢰와 관련 공기중 석면 시료채취를 위한 출장을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 2. 3.
보 고 자 : 직 환경7급 성명 : 이수현

보       고       내       용

일    시

2015. 2. 3(화)  10:00 ~ 17:00

건    명

출장결과보고(석면 해체·제거 사업장 석면비산농도 측정)

내용

□ 장    소 : 노원구 월계4구역 주택재개발정비사업

□ 출 장 자 : 강미혜, 이진효, 이수현

□ 출장목적

- 재개발 관련 석면 해체·제거사업장에서의 석면비산농도 측정

□ 실시결과

사업명	위 치	시료채취 지점	채취량
월계4구역 주택재개발 정비사업 석면해체제거 공사	노원구 마들로 5길 21-10 일원	부지경계선 4지점	각 2,410ℓ
		위생설비입구 1지점	1,210ℓ
		작업장주변 실외 1지점	1,210ℓ
		폐기물보관지점 2지점	각 1,210ℓ
		거주자 주거지역 2지점	각 1,210ℓ

- 부지경계선, 위생설비 입구 등 10개 지점에서 공기 중 석면 시료채취 실시

- 현장 측정시 월계동 685-12 건물 슬레이트 해체·제거 중이었으며.

- 실외 작업으로 음압기는 가동을 하지 않고, 해체건물 내에 거주자는 없었음.

내용

□ 관련사진

사업장 전경 1	사업장 전경 2	부지경계선 1 (월계동 673-2 옆)
부지경계선 2 (월계동 685-5 앞)	부지경계선 3 (마들로5라길 14-23 옆)	부지경계선 4 (마들식품 뒤)
위생설비입구 (월계동 685-12 앞)	작업장주변 실외 (월계동 685-12 앞)	거주자 주거지역 1 (월계동 685-22 앞)
거주자 주거지역 2 (월계동 685-18 앞)	폐기물보관지점 1 (월계동 685-22 옆)	폐기물보관지점 2 (월계동 685-26 앞)

□ 향후조치

- 채취한 공기중 시료 분석 후 해당기관에 결과 통보