문서번호	정수과-529
결재일자	2015.2.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
권오정		이금재	02/04 代이금재
협조

배출시설 및 방지시설 운영일지(2/2)

2015.  2. 3.

뚝도아리수정수센터

(정수과)

배출시설 및 방지시설 운영일지

작성자 : 배출수처리장 박현석

2015년        2월       2일     월요일     날씨 : 맑음

1. 배출시설별 가동 시간대

○ 여과지 : 24시간     ○ 침전지 : 24시간

2. 방지시설별 가동시간대 (처리방법 : 물리,화학적 처리법)

구분	1차농축조		2차농축조		탈수기 (구동속도 : 0.4 )
	1지	2지	1지	2지	기기	1호	2호	3호	4호	5호	6호
가동시간 (시간)	24	24	24	24	가동시간	-	-	-	08:00~22:00	08:00~22:00	08:00~22:00

3. 배출수 처리현황

구분＼항목		전일지침(㎥)	금일지침(㎥)	검 침 량(㎥)	비 고
방 류 량		9,708,065	9,712,609	4,544
전력 사용량(MWh)		1363.53	1365.08	1.55
2차농축조슬러지 계면높이	1지	0.0			토크: -
	2지	0.3			토크: 50

4. 약품 사용량 (폴리머)

입고량(kg)	전재고량(kg)	사용량(kg)		현재잔량(kg)	비 고
	2,200	1일 투입량-	월 누계 -	2,100

5. 유기물 등 자동측정일지(방류수)-TMS

항목	pH	SS(mg/L)	COD(mg/L)	비 고
측정치	6.9	3.0	5.4

6. 슬러지 처리(정수오니)

슬러지발생량(톤)	반출량(톤)	보관량(톤)	함수율(%)	슬러지반출장소	운반업체
일발생량: 19.65	반 출 량 : 19.65 NO : 32	19.87	72.4	진명기업(주) (경기도 김포시 월곶면 갈산리 49-7 소재)	(주)임송농산 (서울 강서구 화곡동 111-2 소재)
월누계: 19.65

7. 방지시설 고장 유무 및 특기사항

방지시설고장유무점검(매일)	이상 없음
특기 사항

8. 지도․점검 받은 사항

단속기간	점검자	위반사항	위반사항에 대한 조치 계획

배출수 처리장 업무일지(2/2)

1. 근무현황

근 무 자	유병태,이주경,박현석,김도원
휴 무 자

2. 탈수 Cake 함수율

구 분	탈수기 1호	탈수기 2호	탈수기 3호	탈수기 4호	탈수기 5호	탈수기 6호	평균
함수율(%)	72.4	72.3	72.3	72.6	72.4	-	72.4

3. 방류량 / pH / SS / 탈수 Cake 반출량

방류량(㎥)	pH	SS(mg/L)	COD(mg/L)	탈수케익 생산량 (ton)	전력량(MWh)
					금일 검침분	누적분
4,544	6.9	3.0	5.4	19.65	1.55	1365.08

4. 금일업무

1. 탈수기 세척노즐 청소 및 점검

2. 2차 농축조 이송(2차농축조→슬러지저류조) 밸브 점검

3. TMS 정도검사 실시(pH,SS)

5. 명일예정업무

1. 탈수기 세척노즐 청소 및 점검

2. 슬러지펌프#5 점검

3. TMS 정도검사 실시(pH,SS)

6. 특이사항