함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도연구원
수신자	서 울 특 별 시 장(물관리정책과장)
(경유)
제 목	수질검사 결과 보고

1. 물관리정책과-1124(2015.1.22.)호와 관련된 내용입니다.

2. 서남물재생센터 유입수, 방류수, 한강원수의 염도 수질검사 결과를 아래와 같이 보고합니다.

- 아                     래  -

구 분	하수처리장 유입수	하수처리장 방류수	한강원수
염소이온(mg/L)	76.35	81.87	44.8
염도(ppt, ‰)	0.38	0.34	0.18
수온(℃)	12.3	12.7	3.9
전기전도도(ug/cm)	777	698	381
용존산소(mg/L)	2.3	6.2	10.9
수소이온농도	7.4	7.2	7.6

※ 측정값은 현장 시료채취 시 측정값 임.

1. 첨부 : 서남물재생센터 염도 등 수질검사 결과 보고 1부 끝.

	상수도연구원장
주무관	신풍식		물순환연구과장	02/06 이종규
협조자
시행	물순환연구과-708	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-1803	/전송		/	sps119@seoul.go.kr	/	대시민공개