문서번호	북서울꿈의숲관리사무소-990
결재일자	2015.2.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	관리팀장	북서울꿈의숲관리사무소장	중부공원녹지사업소장
황서현	김환형	김상근	02/06 이용태
협 조
	주무관		최석복

- 북서울꿈의숲 및 서울창포원 -

수목생육환경개선 및 병해충방제 종합계획

2015. 02.

중부공원녹지사업소

북서울꿈의숲관리사무소

- 북서울꿈의숲 및 서울창포원 -

수목생육환경개선 및 병해충방제 종합계획

조경 수목의 정상적인 생육을 위하여 식재 기반 환경을 개선하고, 주요 수종인 소나무와 산림지역 참나무류의 병해충 방제를 충실히 추진하여 공원관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		추진배경

■ 2015년 산림병해충 예찰·방제계획(산림청)

■ 수목 활력도를 증진하여 녹음이 가득한 도시공원 환경을 제공하고자 수목 생육환경 개선 및 산림지 특정 병해충 방제에 대한 종합 관리 계획 수립

Ⅱ		생육환경 문제점

■ 수목 생육 기반인 토양 상태가 전반적으로 굳어있는 사질토로 보비력과 보수력이 낮은 반면, 일부 지역은 답압 및 토양고결로 배수와 통기성이 불량

■ 대경목을 이식한 벚나무는 줄기 부패, 가지고사 등으로 조경수목으로써 가치가 현저히 떨어짐

■ 창녕위궁재사 뒤편 대숲의 경우 지속적인 보식 및 토양여건 개선이 필요함(비배 및 급수 작업 필요)

■ 북서울꿈의숲 공원 내 식재된 수목은 대부분이 깊게 심겨져 뿌리부 및 줄기, 가지가 고사되는 현상이 발생

Ⅲ		수목 생육 환경 개선

■ 주요내용

구분	시행방법	중점관리대상	비고
복토제거	뿌리분 너비로 잔디와 토양 걷어내기 실시 후 파쇄목으로 멀칭	모든 교목 (산책로변)
후계목식재	산책로변 벚나무 대경목 사이 사이에 후계목 구매 식재(B8~10 정도)	주요 산책로변 벚나무 등 식재
유공관설치	오거로 식재지 굴착후 나무당 유공관(D150) 4개씩 설치	산책로 변 교목
토양개량	복토제거 후 토양개량제를 혼합한 토양으로 치환	모든 교목
소 독	부후 및 가지치기 부분 에칠알콜 소독하고 톱신으로 도포	대경목, 부후목
피소예방	피소가 심한 수목은 녹화마대 감기	피소가 심한 나무
엽면시비	하이퍼넥스 수관 살포	소나무 등 대경목
황토주기	대나무 숲 죽순 발닥 촉진 처리	대나무 숲
비배관리	공원 내 전체 나무에 복합비료 및 토양개량제 시비(환상시비)	전망대부근 등 토양척박지 우선 (초화 식재지)

■ 시행방법 : 소요 물품 구매 후 자체인력으로 시행

■ 시행기간 : 2015. 3. ~ 11.

■ 기타사항 : 세부 항목별 별도 수립 후 추진

Ⅳ		병해충방제 추진

■ 방제내용 : 소나무재선충, 참나무시들음병, 기타 병해충

■ 2014년 추진

❍ 소나무재선충 : 소나무 671주 수간주사(북숲 271, 창포원 400)

❍ 참나무시들음병 : 약제살포 후 롤트랩감기 100여주

■ 소나무재선충 예방

❍ 관리범위 : 볼프라자 장송, 시장기념식수, 월광폭포 위 등

※ 2014년도에 1차적으로 북서울꿈의숲과 서울창포원에 대한 소나무재선충 예방을 완료함. 2015년도는 중점 관리 대상 소나무에 한하여 예방시행

❍ 수간주사 : 2015. 2월말 ~ 3월중

❍ 시행방법 : 전문 수목관리 나무병원 위탁

■ 참나무시들음병 관리

❍ 관리대상 : 북서울꿈의숲 산림지역(오패산, 벽오산) 참나무류

❍ 관리내용

- 약제살포 후 끈끈이롤트랩 감기

- 감염 후 고사된 수목 제거 후 훈증처리 또는 반출

❍ 관리기간 : 2015. 5. ～ 11.

- 5월 ~ 6월 15일 : 약제살포 및 끈끈이롤트랩감기

- 7월 이후 : 고사목 제거 및 훈증처리(또는 반출처리)

❍ 소모자재(방제약제, 끈끈이롤트랩 등) 구매 후 자체인력으로 예방

■ 기타 병해충

❍ 병 해 충 : 깎지벌레류, 응애류, 진딧물류, 그을음병, 빗자류병 등

❍ 관리방법 : 약제 구입 후 자체인력으로 시행

❍ 관리기간 : 2015. 3. ~ 11.

❍ 기자재마련 : 다목적방제기 1대(탑차용) 구매(2014. 12)

Ⅴ		잔디 관리

■ 관리내용 : 에어레이싱, 배토, 비배관리, 잡초제거, 물관리 등

■ 관리기간 : 2015. 3. ~ 11.(청운답원 5월말까지 이용통제)

■ 아웃소싱

❍ 관리대상 : 청운답원(11,700㎡)

❍ 주요내용 : 에어레이싱, 배토, 비배관리, 태취제거 등

❍ 시행방법 : 전문관리업체 아웃소싱

❍ 아웃소싱 사유

- 대면적 청운답원의 경우 균일한 배토가 필요하고 자체 인력으로 시행할 시 장시간이 소요되는 에어레이싱은 시간절약과 관리인력 운영의 효율성을 높이기 위해 전문업체에 아웃소싱이 필요함

❍ 시행횟수 : 연 2회

- 3~4월 : 에어레이싱, 배토, 태취제거, 비배관리

- 8~9월 : 에어레이싱, 배토

■ 일반관리 : 자체인력으로 연중 시행

❍ 잡초제거, 비배관리, 물관리, 깎기작업

❍ 훼손지 잔디 보식 및 보호매트 설치 등

붙임 : 연간 조경관리 계획표. 1부.  끝.