문서번호	원수관리과-310
결재일자	2015.2.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		원수관리과장	강북아리수정수센터소장
한충규		손주옥	02/09 박기석
협조
	주무관		윤만구

도수관로 확인굴착 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 02

강북아리수정수센터

(원수관리과)

도수관로 확인굴착 보고

구리포천고속도로 남구리 IC구간내 배수관 부설공사구간이 구의,뚝도 도수관로가 저촉(교차)됨에 따라 배수관 부설전 도수관로에 대한 확인굴착 현장에 입회를 하고 보고드림

□ 현  황

○ 위 치 : 구리시 한강시민공원 고수부지

- 배수관 : D=1200mm×1열 부설계획(대우건설)

- 구의,뚝도 도수관로 : D=2200mm×2열 (교차되는 길이 L=5m)

○ 확인굴착 시행 : 2015.02.6일(13:00~16:00)

- 매설깊이 h=2.8m

- 입회자 : 한충규, 윤만구

굴착위치

□ 협의사항

○ 교차되는 구간의 구의,뚝도 도수관로에 대해 금일 확인굴착에 입회하여 시공사인 대우건설과 배수관 부설계획 수립후 협의키로 현장협의

별첨 : 확인굴착 현황사진 1부. 끝.