문서번호	급수운영과-2181
보존기간	년
결재일자	2015.2.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	주무관	급수운영과장	남부수도사업소장
이승환	강동철	장시명	02/09 전영석
협 조

중블록(낙성대1,낙성대가5중블록) 공급량 분석보고(1월)

2015. 2.

남부수도사업소

(급수운영과)

낙성대1․낙성대가5 중블록

공급량 분석(1월)

본부 “블록단위 유수율 증대계획”에 따른 담당구역내 낙성대1․낙성대가5 중블록의 공급량 패턴을 분석 유수율 저조원인에 대한 대책을 발굴․개선하여 유수율향상관리에 만전을 기하고자 함

※ 관련근거 : 누수방지과-2469(’12.4.30)

□ 총괄표

○ 공급량 현황

(단위 : 천㎥, %)

중블록명	2015. 1월				2014. 1월
	공급량	일평균	증감량	증감율	공급량	일평균
낙성대1 중블록	749	24.2	-75	-9.1	824	26.6
낙성대가5 중블록	350	11.3	-15	-4.12	365	11.8

○ 분야별 추진실적

중블록명	경계일치	과대과소 해소	과거 데이터 분석	공급량 일일 결산제
낙성대1 중블록	일치확인		최근2년간자료	시행
낙성대가5 중블록	일치확인		〃	〃

□ 낙성대1 중블록

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량 (㎥)
			건수	방지량 (㎥)	건수	방지량 (㎥)
2014년	91,832	10,304	3	1	1	-	-
2015년	90,318	10,868	4	9	-	-	-
전년대비증감(%)	-1,514 (-1.65)	564 (5.47)	1	8	-1	-	-

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2014년	전월	2015년	전년 대비	전월 대비	전년 대비	전월 대비
공급량	824	765	749	-75	-16	-9.10	-2.09
1일 평균공급량	26.6	24.6	24.2	-2.40	-0.40	-9.02	-1.63

※최근 3년 월별 공급량 현황

▷ 금년도 1월 공급량은 ’14년 1월 공급량 보다 9.1% 감소하였으며,  전월 대비 공급량과 비교하여 2.09% 감소하였음

○ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2014	88.42	118.76	50.98	110.19	50.15	121.51	49.41	114.15	50.94	126.44	48.16	131.89
2013	91.62	133.98	56.53	119.75	53.01	128.3	52.06	122.5	46.36	121.2	53.09	120.99
증 ․감	-3.2	-15.22	-5.55	-9.56	-2.86	-6.79	-2.65	-8.35	4.58	5.24	-4.93	10.9

○ 1월 공급량 증․감 요소 분석

- 인구 및 세대수 : 90,318명 및 21,213세대

․ 인구는 1,514명이 감소되어 전년 동기대비 -1.65%감소하였으며,

․ 세대수는 327세대 감소되어 전년 동기대비 0.87%감소되었음

※ 낙성대1 중블록 1월 ℓpcd : 268           ┌ 관악 : 310ℓ

┏ 인구수 : 90,318        ※ℓpcd┣ 남부 : 309ℓ

┗ 공급량 : 749,251㎥            ┗ 본부 : 307ℓ

- 수전수 : 564수전 증가 (독립세대 증가)

∙ 구경별 수전 증․감 분석

구분	계	구 경
		13	20	25	32	40	50	75	100	150	200	250	300	350	400
15년	10,868	8,294	1,282	818	307	119	26	6	9	6	0	1	0	0
14년	10,304	7,750	1294	811	284	118	27	5	8	6	0	1	0	0
증감	564	544	-12	7	23	1	-1	1	1	0	0	0	0	0	0

▷ 인구는 ‘14년 동기대비 –1.65감소하였으나, 수전은 564수전이 증가,

1인가구 증가로 인한 수전 증가로 판단됨

- 누수현황 분석

∙ 자연누수 4건 복구하였으며, 방지량은 9톤임

- 야간최소유량 분석 : 불가

- 공공용수 사용량 분석

․  물세척수량 : 0 ㎥

▷ 관말정체수 : 0 ㎥

- 중블록 경계 밸브 확인 : 인근 중블록 경계 제수변 주기적 확인

○ 대책(추진계획)

- 취약지역 집중탐지

- 과수압지역 ․ 감압변 및 점검 정비

- 노후관정비 및 불용관정비 지속 정비

- 퇴수밸브 점검 및 취약지역 집중탐지

□ 낙성대가5 중블록

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량 (㎥)
			건수	방지량 (㎥)	건수	방지량 (㎥)
2014년	50,978	751	4	1	1	14
2015년	50,235	750	1	1	-	-
전년대비증감(%)	-743 (-1.46)	-1 (-0.13)	-3	-	-1	-14

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2014년	전월	2015년	전년 대비	전월 대비	전년 대비	전월 대비
공급량	365	363	350	-15	-13	-4.11	-3.58
1일 평균공급량	11.8	11.7	11.3	-0.50	-0.40	-4.24	-3.42

※최근 3년 월별 공급량 현황

▷ 금년도 1월 공급량은 ’14년 1월 공급량 보다 4.11% 감소하였으며,  전월 대비 공급량과 비교하여 3.58% 감소하였음

○ 유수율 현황                                               (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2014년	88.50	27.15	167.73	28.95	165.79	28.73	162.5	27.4	154.22	27.98	152.98	30.02
2013년	86.95	27.23	162.9	30.8	171.71	27.5	158.94	28.4	154.52	29.53	135.94	28.92
증 ․감	1.55	-0.08	4.83	-1.85	-5.92	1.23	3.56	-1	-0.3	-1.55	17.04	1.1

○ 1월 공급량 증․감 요소 분석

- 인구 및 세대수 : 50,235명 및 21,112세대

․ 인구는 743명이 감소되어 전년 동기대비 1.46%감소하였으며,

․ 세대수는 173세대 감소되어 전년 동기대비 0.92%감소되었음

※ 낙성대가5 중블록 1월 ℓpcd : 224.5ℓ     ┌ 관악 : 310ℓ

┏ 인구수 : 50,235       ※ℓpcd┣ 남부 : 309ℓ

┗ 공급량 : 349,593㎥           ┗ 본부 : 307ℓ

- 수전수 : 1수전 감소

∙ 구경별 수전 증․감 분석

구분	계	구 경
		13	20	25	32	40	50	75	100	150	200	250	300	350	400
15년	750	709	7	21	3	3	1	1	0	3	1	1	0	0
14년	751	710	7	22	3	3	0	1	0	3	1	1	0	0
증감	-1	-1	0	-1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

▷ 인구는 ‘14년 동기대비 1.46% 감소하였으며, 수전은 1수전 감소

- 누수현황 분석

∙ 자연누수 1건 복구하였으며, 방지량은 1톤임

- 야간최소유량 분석

∙ 간접유량측정으로 최소유량 측정이 불가한 중블록임

유량계 명	구분	이상유무	조치내용	비고
NBM8	중블록	없음		10분간 야간 최소유량값 24(02시 ~03시)
				※ 신림7증압과 동시 급수

- 공공용수 사용량 분석

․  물세척수량 : 0 ㎥

▷ 관말정체수 : 0 ㎥

○ 공급량 증•감 원인 분석

- ’15년 1월 공급량은 전년 동기대비 증감량이 △15천㎥으로 4.11% 감소

∙ 전년 동기대비 인구 743명 감소, 세대수 173세대 감소하였으며 공급량은 감소

∙ 감소원인으로 인구감소에 따른 세대수 감소 및 자연누수 발생을 방지하여 공급량이

소폭 감소된 것으로 판단됨.

∙ 표고차가 심한 중블록이므로 저지대 집중 누수탐지를 실시코자 함

○ 대책(추진계획)

- 중블록내 취약지역 집중 누수 탐지 실시

- 중블록 경계 제수변 및 블록내 퇴수변 확인

- 신림3, 신림7증압지역 순찰 및 점검 강화

- 노후관정비 및 불용관정비 지속 정비.  끝.