	마포소방서
수신자	소방행정과장
(경유)
제 목	소방장비 고장발생 보고(차고문)

1. 관련문서

가. 소방장비관리규칙 제18호(고장 등의 발생 보고 및 조사)

나. 소방재난본부 업무가이드(소방장비 운용 및 관리 내실화)

2. 상암119안전센터 차고문 고장 발생 내역을 아래와 같이 보고합니다.

발생일시	원인 및 상태	비 고
2015. 2. 9.(월) 05:30분	장기 사용으로 노후화되어 스프링 고장, 베어링 파손, 차고문 기울기 이상 등	차고문의 수동조작은 가능한 상황이라 차량의 이동은 하지않고 펌프,탱크 출동시 수동 개방으로 출동태세 임함.

3. 조치사항

- 2.9(월) 새벽 5시30분경: 정밀 고장원인 분석 중 기술인력 및 부속의 부족으로 일시 작업중단

– 당일중 업체직원 출장수리 요함.  끝.

	상암119안전센터장
담당자	이환웅		진압1대장	최도숙		센터장	02/09 정병철
협조자
시행	상암119안전센터-601	(		)	접수		(		)
우	121-904	서울 마포구 월드컵로42길 34 마포소방서 상암119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	02-309-4119	/전송	02-303-4119	/	goodwong@seoul.go.kr	/	대시민공개