문서번호	생산관리과-1304
결재일자	2015.2.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		생산관리과장	생산부장
김복록		노영석	02/11 박용철
협 조
	수질과장			강성욱
	기전설비과장			서대훈
	기술진단과장			김기윤

2015년 해빙기 대비 취,정수장 시설물 안전점검 계획

2015. 2.

상수도사업본부

(생  산  부)

기온상승으로 얼었던 지반이 녹으면서 시설물, 기전설비 등에서 발생  될수 있는 안전사고 예방을 위한 해빙기 안전점검을 실시하여 아리수

생산, 공급에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추 진 기 간

○ 사전대비기간 운영 : `15.2.1(일) ~ 2.14(토)

○ 안전관리 대책기간 : `15.2.15(일) ~ 3.31(화)

Ⅱ		추 진 근 거

○ 2015년 국가안전대진단 연계 해빙기 안전관리대책 추진계획 통보

(건설안전과-1209, 2015.1.28.)

○ 2015년도 상수도 시설물 및 대형공사장 해빙기 안전전검 실시계획 알림       (시설과-826, 2015.2.5.)

Ⅲ		추 진 대 상

○ 아리수정수센터(정수장 6개소, 취수장 4개소)

구 분	계	광 암	구 의	뚝 도	영등포	암 사	강 북
정수장	4,350	400	250	500	600	1,600	1,000
취수장	6,160	광역	-	1,450	700	1,710	2,300

Ⅳ		추 진 방 향

○ 해빙기 지반침하, 균열 등으로 붕괴가 우려되는 위험시설물

○ 수량, 수질의 변하에 능동적인 제어 운영 태세 확립

○ 각종 펌프 및 장비 등 점검

○ 전기설비 정상가동여부 및 청결상태 점검

○ 맛있는 수돗물 생산과 안정적인 공급

Ⅴ		세부 점검 계획

□ 점검반 구성

○ 생산부 : 분야별 담당자 4명(시설, 수질, 기계, 전기 등)

○ 아리수정수센터 : 시설물, 수질, 기계, 전기분야 등 담당자

□ 점검일정 및 점검자

○ 1차 점검 : 분야별 점검표에 의거 정수센터 자체점검(2.16~2.25)

○ 2차 점검 : 생산부 및 정수센터 합동 점검(3.6~3.13)

- 점검일정

구 분	광 암	구 의	뚝 도	영등포	암 사	강 북
점검일정	3.6(금)	3.9(월)	3.10(화)	3.11(수)	3.12(목)	3.13(금)
시설분야	김복록	권창범	신왕근	유양현	이규현	유동수
수질분야	정희중	김경진	임종필	유준수	유재훈	김인성
기계분야	정상호	박태원	이상록	정종영	정상호	박태원
전기분야	이흥수	윤덕묵	박태식	김영준	이흥수	임원성

□ 세부점검 내용

○ 시설물분야

- 취∙정수시설 기둥, 보 등 주요구조물 균열 여부

- 약품 저장탱크, 배출수처리시설 등 이상 여부

- 관로시설(도수관로, 송수관로, 연결관로) 누수 여부

- 축대, 석축, 옹벽의 안전상태 및 배수시설(배수로, 측구)의 관리상태

○ 건축물분야

- 축대, 옹벽의 안전상태(기초지반 등)

- 부등침하(주변지반 부분 침하, 융기현상 발생 여부)

- 건축물의 내구성 결함 사항 등

○ 수질분야

- 약품저장, 투입시설 및 이송배관 등 관리실태

- 염소 및 약품 투입시설 및 저장실 관리실태

- 해빙기 수질 변화에 따른 수질 관리 강화 대책

○ 기계설비분야

- 취, 송수 펌프장 가동상태, 누수 등 점검

- 약품투입기, 배출수 처리시설 가동상태 및 관리실태

- 감속기 등 각종 기계류 유지관리 상태

○ 전기설비분야

- 수변전설비, 각종 지시계기 및 표시장치 등 동작상태

- 변압기 등 전력설비 관리상태 등

Ⅵ		행 정 사 항

○ 점검결과 경미한 지적사항은 현장에서 시정 조치

○ 응급조치 선 시행 및 조치계획 수립하여 정비후 결과 보고

○ 2차 점검시 1차 점검 지적된 사항 조치 결과를 반드시 현장 확인

○ 점검결과 보고서 제출(증빙사진 전,후 첨부)

- 1차 점검 결과 : `15.2.27(금)

- 2차 점검 결과 : `15.3.25(수)

붙임 : 해빙기 대비 정수센터 점검표 각1부.