문서번호	방재시설부-1870
결재일자	2015.2.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		방재시설과장	방재시설부장
김학지		이도헌	02/11 임춘근
협조	치수시설과장		김흥근
	주무관		조동협

“신림2 빗물펌프장 설치공사”

자전거도로 포장에 따른 폐기물 처리검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 2

도시기반시설본부

(방재시설부)

- 신림2 빗물펌프장 설치공사 -

자전거도로 포장에 따른 폐기물 처리 검토보고

『신림2 빗물펌프장 설치공사』와 관련하여 펌프장주변 자전거도로

정비에 따라 발생되는 폐기물 처리에 대한 검토 보고임

공사개요

○ 위치 : 서울시 관악구 신림동 496번지 일대

○ 규모 : 토목 - 집수정 구조물 V=5,300M3 흡수정 W25.0×L80.6×H7.1

건축 - 연면적 : 700M2 철골조  1층 : 펌프실,전기실  2층 : 관리실

기계 - 총 토출량 : 800㎥/min D1200㎜×4대, D700mm×1대

○ 공사기간 : ‘13. 01. 04. ~ ’15. 02. 28

○ 도 급 비 : 7,096,980천원

○ 시 공 사 : 임원개발외 1

보고내용

○ 펌프장주변 자전거도로 정비(펌프장~신대방역구간)구간은 펌프장

공사로 인해 훼손된 자전거도로를 복구하는 사항으로 자전거도로 평삭

후 포장을 실시하고자 하였으나.

- 실정보고 기승인처리 : 방재시설부-867(2015.1.21.)

○ 신림2빗물펌프장 설치공사 폐기물처리용역이 2014.12.31.일 준공처리됨에

따라 자전거 정비시 발생되는 폐기물에 대한 처리가 어려운 실정임

- 신림2빗물펌프장 폐기물 처리용역기간 : 2013.3.19.~2014.12.31

조치의견

○ 자전거도로 정비시 발생되는 폐기물에 대하여는 우리부에서 시행하고 있는 염창2외 2개소 빗물펌프장 증설공사 폐기물 처리용역 업체에   작업지시하여 처리한 후 정산처리하고자 함

- 폐기물 발생량 :  폐콘크리트 약 400 톤

- 폐기물 처리비 :  6,000천원. 끝.