문서번호	방재시설부-2011
결재일자	2015.2.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	공원시설과장	방재시설부장
고소영	김인숙	02/13 임춘근

경춘선 폐선부지 공원조성공사(1단계)관련

품질향상을 위한 전문가 현장 자문회의 결과 보고

2015.02

도기시반시설본부

방재시설부

경춘선 폐선부지 공원조성공사(1단계)관련

품질향상을 위한 전문가 현장 자문회의 결과 보고

경춘선 폐선부지 공원조성공사(1단계) 시공 관련하여 시공의 품질을 향상코자 전문가 자문 및 관계자 현장 회의를 실시하고 그 결과를 보고드림

1		공사개요

○ 위    치 : 노원구 공릉동 공덕제2철도건널목 ～ 육사삼거리

○ 규    모 : 공원조성 연장(L)=1.90km, 면적(A)=48,170㎡

○ 사업기간 : 2013. 10. 10. ∼ 2015. 5. 15.

○ 총사업비 : 7,912백만원('15년 : 1,710백만원)

2		자문개요

○ 일    시 : 2015. 1. 29.

○ 참 여 자 :

- 전문가 : 유진형 교수(홍대), 최신현 소장(씨토포스)

- 설계자 : 이진형 부소장(서안)

- 서울시 : 오대근팀장, 이용남   도기본 : 임춘근 부장

- 노원구 : 최광빈 부구청장, 김상기 과장 등

- 윤상렬 단장, 박용호(sk임업 소장) 및  감리 및 시공사(조경, 토목, 전기, 통신) 등

3		자문내용

○ 품질 향상과 시공 완성도를 높이기 위한 공사 전반사항 점검

○ 자전거길과 철길 사이 녹지에 콘크리트 기초가 노출된 우수 집수정, 잔디수로용  집수정, 공원등, 전기 통신 맨홀 등 처리 방안

○ 기존 및 신규 옹벽의 시각적 완화를 위한 색채 및 디자인 개선방안 등

○ 도깨비 시장 앞 부분 민원사항에 대한 처리방안 등

4		자문결과

○ 시점부 기존 콘크리트 옹벽

▸ 시간의 흔적을 느낄 수 있는 옹벽으로 기와진회색 등으로 동일하게 칠하는 것

보다 면 정리 후 현상태를 유지가 좋겠음(유진형)

○ 철로와 자전거길 사이 녹지 레벨(10~60㎝)

▸ 현재는 사면처리하는 것으로 되어 있으나 녹지 토사가 자전거 도로에 흘러내릴

우려가 있고 또한 공원등 기초, 집수정, 통신맨홀 등의 시설이 있는 것을 고려

시각적으로 철길과 같거나 약간 낮게 레벨을 유지하는 것이 좋을 듯함(최신현)

○ 도깨비 시장 후문 앞 파고라 설치지역

▸ 파고라 뒤편에 도로로부터 낙하물 등으로 이용자들의 안전 또는 심리적 불안

우려가 있으므로 낙하물 방지 시설이나 위요될 수 있도록 개선(최신현)

○ 도깨비 시장 앞 진입로 및 옹벽(노원구 민원사항)

▸ 진입로 폭을 확대해 주고 옹벽 일부를 삭제하고 면은 갈아내어 자연스럽게

하며(최광빈), 기와진회색으로 식물성 도료로 처리하면 좋을듯함(유진형)

○ 새터언덕 굴다리 앞

▸ 인접 주택에 사생활 침해 우려가 있는 곳으로 서양측백 수벽을 연장식재

하는 것이 좋겠음(최신현, 유진형)

○ 집수정, 빗물받이 등

▸ 공원조성지역인 현장여건 및 관련규정 등을 고려하여 조정(최신현, 최광빈)

4		향후계획

○ 조치방안

- 자문의견을 참고하여 책임건설사업사업관리기술자에게 검토

▸ 원활한 향후공정 추진을 위하여 실정보고 전 긴급히 조치가 필요한 부분에 대하여는 우선 시공

○ 자문비 지급

- 예산과목 : 푸른도시국 공원조성과, 생활권공원확충, 도심공원확충,

경춘선 폐선부지 공원조성, 일반운영비, 사무관리비

- 지급금액 : 300천원(150천원 × 2인).  끝.