길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-2491

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	송종범	02/13 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	2/6(금)	2/7(토)	2/8(일)	2/9(월)	2/10(화)	2/11(수)	2/12(목)	계
2014년	121,755	114,017	99,370	111,859	111,777	111,063	101,350	771,191
2015년	100,287	106,596	105,734	102,760	103,053	100,138	101,341	719,909
증 ․ 감	-21,468	-7,421	6,364	-9,099	-8,724	-10,925	-9	-51,282

▢ 공급량 분석내용

○ 금일 유․출입량 대비 공급량 오차비율 검토 현황

유입량(㎥) (KD-10)	유출량(㎥)				차이량(㎥)	오차 비율(%)
	길동(배) 유입	강남유출 (KD-6)	방이동 직송	계
368,400	95,300	267,059	1,385	363,744	4,656	1.26

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (1.30~2.05)	금주 공급량(㎥) (2.06~2.12)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
725,197	719,909	-5,288	-0.73

○ 분석 결과 : ① 금일 유․출입량 대비 공급량 오차 비율 1.26% 증가

② 전주 대비 공급량 : -5,288㎥(0.73%) 감소

※특이사항 없음(`15. 2월 현재 –292,293㎥ 공급량 감소)