문서번호	정수과-1462
결재일자	2015.2.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	영등포아리수정수센터소장
장현성		현인식	02/16 임정규
협 조
	정수시설과장			유영춘

정수처리 최적운영을 위한 수질자동측정기 매뉴얼(동영상) 제작 완료보고

2015. 02

영등포아리수정수센터

(정 수 과)

정수처리 최적운영을 위한

수질자동측정기 매뉴얼(동영상) 제작 완료보고

수질자동측정기 유지관리 매뉴얼을 알기쉬운 동영상으로 제작·보급하여 이를 지속적으로 활용함으로서 수질관리요원의 관리능력 향상 및 건강하고 맛있는 아리수 생산에 이바지하고자 함.

□ 추진개요

○ 기간 : ‘15. 1.5 ~ 2.6(5주)

○ 대상 : 수질자동측정기(탁도, pH계, 오존측정기등) 및 수질시험장비

○ 방법 : 각종 장비 유지관리 요령 및 수질시험법

○ 팀원 : 수처리연구실 6명

□ 추진실적

○ 수질자동측정기 동영상 제작

- 탁도계 : 오프셋 조정법, 보정키트를 이용한 보정법, 기타 유지관리요령 등

- pH계 : 보정법 및 Range값 확인 방법 등

- 잔류염소계 : 보정법, 셀 청소법, 측정값 이상 시 대처방법 등

- 알카리도계 : 오프셋 보정법, 측정기 에러 발생 시 조치방법 등

- 용존오존측정기 : 램프 보정법, 측정값 보정법 등

- 전기전도도 및 수온 보정법

- 오존설비 관련 이슬점 감지기 영점보정법, 고/저농도 오존측정기 보정 및 단위 변환법등

○ 수질시험법 동영상 제작

- 탁도, pH, 잔류염소, 알카리도, 자-테스트 시험법 등.

○ 오존공정 기술진단법 동영상 제작

- 오조니아, 자일럼 등 회사별 오존공정 기술진단 방법 제작

※ 전력소비량, 산소유량, 가동률 등 확인 방법

○ 동영상 공유(전직원 이메일 송부)를 통한 수질관리 능력 향상

○ 수질관리 담당자 및 교대근무자 수질관리 교육 실시

□ 기대효과 및 향후계획

○ 수질자동측정기 이상 작동시 언제든지 동영상을 참고하여 정상 조치

○ 명절기간, 주말 , 야간 등의 수질관리 취약시기에도 빈틈없는 수질시험 및 수질자동측정기 정상운영

○ 수질관리 담당자 변경시 빠른 인수인계를 통한 업무 공백 최소화

○ 수질관리 담당자 수질관리 능력 배양.

○ 기타 수질자동측정기(TOC, iPDA, SCD등) 동영상 제작으로 수질관리 심화관리 등.

붙임 1 : 동영상 관련 교육실시 장면 1부.

2 : 수질자동측정기, 수질시험법 동영상 각 1부.(이메일 기송부).  끝.