문서번호	정수시설과-453
결재일자	2015.2.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	구의아리수정수센터소장
박광수		정인화	02/17 권오식
협 조
	행정관리과장			정남기
	정수과장			이태일

2015년 해빙기 대비 및

정수장 시설물 안전점검 계획

2015. 2.

구의아리수정수센터

『2015년 해빙기 대비』

정수장 시설물 안전점검 계획

계절전환기에 시설물 및 지반이 동결과 융해현상을 반복하면서 지반 이완 및 붕괴 등 안전사고의 우려가 높아 해빙기 안전점검을 실시하여 안전사고에 대비하고자 함.

□ 추진근거

❍ 건설안전과-1209(‘15. 1. 18)

- 해빙기 재난취약시설 지정 및 안전점검 등 사고예방 철저

❍ 시설과-826(‘15. 2. 5)

- 2015년 상수도 시설물 및 대형공사장 해빙기 안전점검 실시 계획 알림

❍ 생산관리과-1313(‘15. 2. 12)

- 2015년 해빙기 대비 취·정수장 시설물 안전점검 계획 알림

□ 점검개요

❍ 기간 : ‘15. 2. 16.(월) ~ 3. 31(화)

❍ 대상 : 구의 정수장

❍ 세부점검 일정

- 자체 점검 : ‘15. 2. 16(월) ~ 2. 25(수)

- 생산관리과 : ‘15. 3. 9(월)

❍ 점검방법

- 분야별 점검반 편성표(6개 분야 23명)

- 자체점검반을 편성하여 분야별 합동점검 실시

- 분야별 안전점검표(따로 붙임)에 의거 육안 점검

□ 점검사항

❍ 점검반 편성

구 분	점검반장	점검반원	비고
토목, 건축 시설물 분야	김달회	김수영, 이희점, 박광수
기계설비 분야	김석정	강석윤, 이규영, 김덕현, 장세공
전기설비 분야	이무규	노성제, 허도영, 함승훈
염소설비 분야	윤현진	조평대, 유덕종
수질, 배출수 분야	박근희	정미선, 이완표, 유동구
소방, 방호 분야	배준호	김점철, 김종삼

❍ 토목, 건축 시설물 분야

- 주요 구조물(기둥, 슬래브, 벽체)의 균열 등 여부

- 약품 저장탱크, 배출수처리시설 등 이상 여부

- 도․송수관로, 연결 관로 누수발생 여부

- 축대, 석축, 옹벽의 안전상태 및 배수시설(배수로, 측구)의 관리상태

- 부등침하(주변지반 부분 침하, 융기현상 발생 여부)

- 건축물의 내구성 결함 사항 등

❍ 기계설비 분야

- 각종 펌프 가동 상태 및 밸브류 관리 여부

- 약품투입기, 혼화기, 응집기, 슬러지수집기 등 설비 가동 상태

- 감속기 등 각종 기계류 유지관리 상태

- 침수우려 지역의 배수펌프 설치 및 작동 관리 상태

- 각종 배관 및 밸브 등 관리 상태

❍ 전기설비 분야

- 전선로 접촉 및 누전 등 이상 여부

- 변압기 누유 등 이상 여부

- 수․변전설비 가동 및 관리 상태

- 정전 시 조치 방안 등 매뉴얼 작성 관리 및 비치 여부

❍ 염소관리 분야

- 가스 용기관리 및 공기호흡기 등 비상용구 관리 상태

- 염소주입 설비 이상 유무

- 중화설비 및 가스 누출 감지기 작동여부

❍ 수질, 배출수 분야

- 약품저장, 투입시설 및 이송배관 등 관리실태

- 정수약품 확보 및 보관, 저장상태 적정 여부

- 해빙기 수질 변화에 따른 수질 관리 강화 대책

❍ 소방, 방호 분야

- 화재예방 및 소화설비 점검

- 경계 및 방호 상태

□ 점검결과 조치방안

❍ 응급조치 선 시행

- 경미한 사항은 현장에서 즉시 시정조치

- 재난 발생 위험이 높은 경우 접근금지, 사용금지 등 조치

- 발생원인 파악 후 항구적인 복구대책 시행

❍ 중․장기 조치

- 보수․보강이 필요한 경우 대책을 수립하여 보강 시행

- 동일 유형의 결함이 반복되는 시설은 지속적인 관찰 등 특별관리

- 안전진단이 필요한 시설은 전문가 초빙 긴급점검 시행

□ 행정사항

❍ 2015. 2. 25 : 자체 점검실시 및 결과제출

❍ 2015. 3. 9 : 본부(생산관리과, 기술진단과) 합동점검 실시

따로 붙임 : 해빙기 정수장 점검표 1부.  끝.