복명서(중곡동 소형 물탱크 청소대상 제외)

주무관	급수설비팀장	급수운영과장		결재
최호림	김태형	02/23 代김태형
협 조
	주무관		장병철

문서번호 :	급수운영과-3947

***********************의 소형물탱크 청소대상 제외요청이 있어 현장을 조사하고 확인한 결과 아래와 같이 소형물탱크를 청소대상에서 제외하고자 합니다.

건물명칭	까치문구
건물현황	건물주	***	소재지	*************** *************
	관리인	***	전화번호	********* ****	건축년도	1991년
	건물용도	일반건물	건물면적	388.65㎡	건물층수	4층/1층
	건물구조	철근콘크리트	수 압	3.2㎏/㎠
저수조 (물탱크 현황)	설치위치	개수(합계)	규모(용량)	물탱크 재질	설치위치	전동밸브
	지 하	-	-	-	-	미설치
	옥 상	1	1㎥	FRP	옥상	미설치
구 분		조 사 내 용
직결급수 시행현황	현재 사용여부	현재 직결급수로 사용하고 있으며, 옥상 소형물탱크는 다른용도 사용계획으로 존치하고 있음.
	물탱크 철거여부	미철거
	배관 구조 변경	물탱크에 연결된 배관은 직수라인으로 우회배관 연결하여 사용하고 있음.
	기 타	-
조사자 의견		현재 옥상 소형물탱크는 사용하지 않고 있으며, 직수로 수돗물을 사용하고 있어 청소대상에서 제외하고자 합니다.

첨부 : 현황사진 1부.  끝.