공릉119안전센터 차고문 고장발생 보고서
문서번호	공릉119안전센터-638	결재	담당자	3팀장	센터장
등록일자
			서홍섭	이창용	02/23 양희용
수 신	소방행정과장
접수번호

장비명(건명)	공릉119 차고문	관리부서		공릉119안전센터
고 장 일 시	2015. 2. 21. (토) 18:00	장 소		공릉119안전센터 차고
차량등록번호	차고문(펌프차, 탱크차)
조 치 사 항	○ 차고문 상단 스프링 절단으로 드럼 와이어가 이탈하였고 응급조치 후 출동을 위해 차고문을 강제 개방 하였음.
원인 및 상태	○ 2015.2.21(토) 18시경 저녁점검을 마치고 차고문을 내리는 도중 차고문 상단 스프링이 절단되어 드럼 와이어가 이탈하였고 차고문 작동 불가. A/S 업체 관계자 방문 점검 결과 차고문 상단 스프링 파손으로 사용불가 조치 및 교체 요망
담당자 의견	○ 차고문 수리 요함
그 밖의 사 항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2015 02 월 23 일 장비담당자 계급 소방위 성명 나 기 봉 (인) 노원소방서장 귀하

	공릉119안전센터장