문서번호	자원순환과-352
결재일자	2013.1.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	자원회수시설팀장	자원순환과장		기후변화정책관
전수철	최규동	서영관		01/08 김용복
협 조	신문팀장		최원석
	법제심사팀장		박병성

노원자원회수시설

환경상 영향조사 결과 보고

2013. 01.

	기후환경본부 (자원순환과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

노원자원회수시설

환경상 영향조사 결과 보고

『폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률』 제26조의 규정에

의한 노원자원회수시설 주변지역 환경상 영향조사 결과를 보고 드림.

Ⅰ		조사개요

○ 조사근거 : 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역 지원에 관한 법률 제26조                    동법시행령 제33조, 환경부고시 제 2009 - 164호

○ 조사기간 : 2011. 11. 16. ～ 2012. 12. 31.

○ 환경상 영향조사 항목

구 분	조 사 항 목	비 고
대기(7지점)	미세먼지(PM-10, PM-2.5), 일산화탄소, 오존, 아황산가스, 이산화질소, 납, 벤젠	법적기준항목
수질(6지점)	수소이온농도, 생물화학적 산소요구량, 부유물질, 화학적 산소요구량, 총대장균군, 분원성대장균군, 용존산소, 총인	법적기준항목
소음(8지점)	주간4회, 야간2회	법적기준항목
악취(6지점)	복합악취	주민요구항목
식물상(1지점)	노원구 월계동 초안산공원 식생조사	주민요구항목

○ 조사기관 : (주)산업공해연구소, 이기채

○ 조사횟수 : 5회(가동시 4회, 비가동시 1회)

○ 조사비용 : 81,494천원

Ⅱ		조사결과

대기질

○ 가동시 1 ~ 4차 및 비가동시 조사결과 전 지점에서 대기환경기준 이내의 대기질 현황을 보이는 것으로 볼 때, 자원회수시설 주변지역의 대기질에 영향을 미치는 직접적인 영향은 크지 않은 것으로 판단.

※ 항목별 조사결과

구분	미세먼지 (PM-10	초미세먼지 (PM-2.5)	오존 (O3)	이산화질소 (NO2)	일산화탄소 (CO)	아황산가스 (SO2)	납 (Pb)	벤젠
단위	(㎍/㎥)	(㎍/㎥)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(㎍/㎥)	(㎍/㎥)
환경기준	100 (24hr)	50 (24hr)	0.06 (8hr)	0.06 (24hr)	9 (8hr)	0.05 (24hr)	0.5 (연간)	5 (연간)
A-1	46	22	0.019	0.025	0.4	0.005	0.023	불검출
A-2	43	21	0.019	0.025	0.4	0.005	0.024	불검출
A-3	45	22	0.022	0.028	0.5	0.006	0.023	불검출
A-4	45	22	0.021	0.026	0.4	0.005	0.021	불검출
A-5	44	21	0.023	0.024	0.5	0.005	0.023	불검출
A-6	43	23	0.021	0.026	0.5	0.006	0.028	불검출
A-7	48	23	0.022	0.024	0.4	0.006	0.023	불검출

수질

○ 중랑천과 당현천의 수질조사 결과 오염원으로서 자원회수시설과의 연관 관계를 찾기 어려웠으며, 자원회수시설을 기준으로 상ㆍ하류의 수질농도가 비슷한 수준으로 조사됨

○ 또한 노원자원회수시설에서 발생하는 폐수는 자체 폐수처리시설에서 처리한 후 중랑물재생센터로 유입시켜 처리하고 있어 자원회수시설 운영으로 인한 영향은 없는 것으로 판단

※ 항목별 조사결과

구분	수소이온농도	부유물질 (SS)	생물학적산소요구량(BOD)	화학적산소요구량(COD)	총인 (T-P)	용존산소량(BO)	총대장균군	분원성 대장균군	비고
단위	(pH)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(군수/100mL)	(군수/100mL)
수질등급	Ia~Ⅲ	Ia~Ⅲ	Ⅱ~Ⅲ	Ib~Ⅲ	Ⅱ~Ⅳ	Ia	Ib~Ⅱ	Ib~Ⅱ
W-1	7.4	3.4	2.4	3.7	0.167	8.4	376	26	당현천
W-2	7.2	8.6	3.6	5.3	0.296	8.2	652	88	중랑천
W-3	7.2	6.3	3.4	5.1	0.243	8.1	424	61	중랑천
W-4	7.4	8.5	3.4	5.5	0.215	8.1	524	105	중랑천
A-5	7.6	2.7	2.5	3.7	0.154	8.4	342	27	당현천
W-6	7.3	6.3	4.0	5.6	0.227	8.2	420	62	중랑천

소음

○ 노원자원회수시설 인근에서 주간 소음도를 조사한 결과 전체적으로 대기환경기준을 만족한 것으로 나타났으며, 주 소음원은 인근 도로의 차량소음 및 생활 소음인 것으로 조사되었음.

※ 항목별 조사결과

구분	측정일시	N-1	N-2	N-3	N-4	N-5	N-6	N-7	N-8
환경기준		65	65	65	65	65	65	65	55
주간소음 (db)	가동시 1차	51.5	51.5	52.7	53.0	56.7	51.2	56.5	52.2
	가동시 2차	51.8	51.6	52.7	51.5	55.6	52.3	55.4	53.6
	가동시 3차	50.9	49.6	53.5	51.1	55.8	49.7	52.5	50.5
	가동시 4차	49.9	52.1	50.8	48.8	55.6	50.3	53.7	49.9
	비가동시	52.6	51.0	52.8	50.8	54.2	51.5	53.0	51.5

○ 야간 소음도를 조사한 결과 가동소음이 인근 지역에 일정 부분 영향을 미치나, 주 소음원은 인근 동부간선도로 등의 차량통행에 따른 소음인 것으로 조사되었음.

※ 항목별 조사결과

구분	측정일시	N-1	N-2	N-3	N-4	N-5	N-6	N-7	N-8
환경기준		55	55	55	55	55	55	55	45
야간소음 (db)	가동시 1차	49.5	50.2	50.9	50.4	54.1	49.1	55.1	48.5
	가동시 2차	46.5	46.9	50.8	47.5	54.9	47.3	54.0	47.7
	가동시 3차	46.5	47.5	50.2	47.3	54.1	474	54.5	49.2
	가동시 4차	45.7	47.1	49.1	47.3	53.0	47.4	52.8	47.7
	비가동시	47.3	46.8	50.9	47.3	54.4	48.5	53.7	47.6

악취(복합악취)

○ 가동시 1 ~ 4차 및 비가동시 조사결과 복합악취 3 ~ 4 이내로 배출허용기준을 밑도는 것으로 조사되었으며, 자원회수시설 내 쓰레기 반입장 및 적환장 등을 제외하고는 자원회수시설 가동으로 인한 주변지역에 미치는 영향은 크지 않은 것으로 판단됨.

※ 항목별 조사결과

구분	측정일시	O-1	O-2	O-3	O-4	O-5	O-6
환경기준		15	15	15	15	15	15
복합악취 (희석배수)	가동시 1차	3	3	4	3	3	3
	가동시 2차	3	3	3	3	3	3
	가동시 3차	3	3	3	3	3	3
	가동시 4차	3	3	3	3	3	3
	비가동시	3	3	3	3	3	3

식물상

○ 초안산공원 식물상 조사결과 철도시설 공사와 골프장 운영 및 불법건축물 등 때문에 지속적인 영향을 받고 있으며, 주변에 차량 통행이 잦아 수목의 수피에 먼지와 매연이 덮여있는 등 피해 발생

※ 항목별 조사결과

○ 식물상은 총 31목 63과 143종 25변종으로 문현 조사 시 보다 제비꽃과 2종, 꿀풀과 1종, 앵초목 앵초과 1종(1목 1과), 메꽃과 2종(1과) 등이 추가 발견된 것으로 조사되었음.

Ⅲ		향후계획

초안산공원 주변 불법 건축물 등 관리

○ 철저를 기하도록 노원구(공원녹지과) 통보

환경상 영향조사 결과 공고 및 열람

○ 공고 ： 시보

○ 해당주민 열람 : 자원순환과, 노원자원회수시설 2층 회의실

- 열람기간 : 공고일로부터 30일

- 조사자료 자원회수시설 홈페이지에서도 공개(http://rrf.seoul.go.kr)

차기조사 : 2015. 01. ~ 12월

붙임 : 1. 환경상 영향조사 조사내용 및 조사결과 1부.

2. 공고문(안) 1부. 끝.