문서번호	수처리과-163
결재일자	2013.1.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	수처리과장	기술개발부장		상수도연구원장
이광제	김수영	최영준		01/11 박용상
협 조

「막여과 정수처리 공정의 유지관리를 위한 막 완결성 시험」

공동연구과제 연구기간 연장

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

상수도연구원

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □ 기타 □				무 ■
	●	기타	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	관련단체	:	유 □	(		)	무 ■

「막여과 정수처리 공정의 유지관리를 위한 막 완결성 시험」

공동연구과제 연구기간 연장

우리 연구원에서 추진하고있는 공동연구과제 「막여과 정수처리 공정의 유지관리를 위한 막 완결성시험」 과제와 관련하여 내실있는 연구결과의 도출을 위해 연구기간을 연장하려는 계획임

Ⅰ		개 요

○ 연구기간

당 초	변 경
2011. 7. 1 ~ 2012. 12. 31	2011. 7. 1 ~ 2013. 3. 31

○ 연구팀

	상수도연구원	성균관대학교	(주)파라
연구책임자	기술개발부장	김형수 교수	권미리 사장
책임연구원	이 광 제	이 용 수	문 정 은
공동연구원	수처리과장 외9명	연구원 5명	박상우 외2명

○ 연구내용

- 최적 운전조건을 위한 전처리 및 막여과 운영 평가

- 막 완결성 실험 감지 감도 정량화

•수온변화(계절에 따른 온도변화)

•막오염에 따른 임피던스 변화

- 막손상 통합 시스템 개발(영등포막여과 시설 실증 실험)

Ⅱ		추진실적

○ Pilot-Plant 운전 현황 분석

○ 합동보고회의를 통한 운영조건 따른 현모듈에 맞는 최적 조건 도출

○ PDT를 통한 막모듈 보수

○ 압전센서를 이용한 임피던스 계측 결과 여과시, 정지시, 배출시 공진주파수 영역대 구분 가능

○ 막 모듈 손상 가정하여 PDT 수행 결과 50~100kPa 범위에서 계측 확인

Ⅲ		검토의견

○ 막여과 운영 조건을 조절하여 시스템 운영

○ 지속적인 유기물 분석(TOC, UV254, 탁도, 입자수)

○ 현 모듈의 수질분석결과 탁도, 입자수의 높은 계측으로 비교대상 모듈 추가 실험 요구되며

○ 막 완결성 실험의 완성도를 높이기 위하여 본 연구기간을 ’13.3.31까지 연장하여 추진하고자 함

Ⅳ		행정사항

○ 내실있는 연구결과 도출을 위하여 매주 월요일 14:00에 합동회의를 실시

따로붙임 : 추가실험 계획 공문 2건.  끝.